Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Función botón central

## Función botón central

Funciones asignadas cuando [Función botón central] está ajustado en [Estándar]
Alternar AEL
Ctrl. AF/MF alternar
Amplific. enfoque
Le permite seleccionar funciones utilizadas frecuentemente y asignarlas al botón central de la rueda de control.

1. MENU 2 [Función botón central] el modo deseado

| Estándar | La función asignada al botón central de la rueda de control será diferente según el ajuste de [Área enf. auto.].
| Alternar AEL | Asigna las funciones que ha establecido.
| Ctrl. AF/MF alternar
| Amplific. enfoque

### Funciones asignadas cuando [Función botón central] está ajustado en [Estándar]

[Ajuste de Área enf. auto.] | Ajuste asignado
Multi | Enfoque seguido
Centro | Enfoque seguido
Punto flexible | Cambiar área de enfoque

### Alternar AEL

Cuando resulte difícil obtener una exposición apropiada para un motivo, esta función le permite bloquear la exposición enfocando y midiendo la luz de un área que tiene el brillo deseado.

1. MENU 2 [Función botón central] [Alternar AEL]

1. Dirija la cámara hacia un área con la que desee igualar la exposición.

La exposición se ajusta.

1. Pulse de la rueda de control.

La exposición se bloquea, y (Bloqueo AE) se ilumina.

1. Enfoque su motivo y haga la toma.

1. Para cancelar el bloqueo de la exposición, pulse otra vez.

### Ctrl. AF/MF alternar

Puede cambiar el enfoque automático y el enfoque manual temporalmente.

1. MENU 2 [Función botón central] [Ctrl. AF/MF alternar]

1. Pulse para cambiar el enfoque automático y el enfoque manual.

Cuando [Modo de enfoque] está ajustado en [Enfoque man.], la cámara cambia a [AF toma sencilla], y cuando [Modo de enfoque] está ajustado en una opción distinta de [Enfoque man.], cambia a [Enfoque man.]. Pulse para volver al modo anterior.

### Amplific. enfoque

En el modo [Enfoque man.], puede ampliar la imagen en la pantalla para facilitar el enfoque manual mediante el uso de [Amplific. enfoque].

1. MENU 2 [Función botón central] [Amplific. enfoque]

1. Pulse para ampliar la imagen.

- Puede ajustar el período de tiempo durante el cual la imagen se ampliará utilizando [Tiempo aumento enfoq.].

Tema relacionado
Tiempo aumento enfoq.
Volver al principio