Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Modo flash

## Modo flash

También puede cambiar [Modo flash] utilizando MENU.

1. Pulse (Modo flash) de la rueda de control.

- Cuando haya otra función asignada a la rueda de control, pulse el botón MENU 2 [Modo flash].

1. Seleccione el modo deseado con la rueda de control.

| (Flash desactiv.) | El flash no funciona.
| (Flash automático) | El flash funciona automáticamente en lugares oscuros o cuando hay contraluz.
| (Flash relleno) | El flash funciona siempre.
| (Sincroniz. lenta) | El flash funciona siempre. En un lugar oscuro la velocidad de obturación es lenta para tomar claramente el fondo que queda fuera del alcance de la luz del flash.
| (Sincroniz. trasera) | El flash funciona antes de completarse la exposición cada vez que se acciona el botón del disparador. La toma Sincronización trasera le permite tomar una imagen natural de la estela de un motivo en movimiento, tal como un automóvil en marcha o una persona caminando.

Cuando aparecen “Puntos circulares blancos” en fotos con flash
Estos puntos están producidos por partículas (polvo, polen, etc.) que flotan cerca del objetivo. Cuando son acentuadas por el flash de la cámara, aparecen como puntos circulares blancos.
¿Cómo pueden reducirse los “Puntos circulares blancos”?

- Ilumine la habitación y tome la imagen del motivo sin flash.

- Seleccione el modo (Anti movimiento) o (Alta sensibilidad) en [Selección escena]. ([Flash desactiv.] se selecciona automáticamente).

Notas

- El flash destella dos veces. El primer flash ajusta la cantidad de luz.

- Mientras se está cargando el flash, parpadea. Después de completarse la carga, el icono parpadeante se iluminará.

- Cuando utilice el flash, el flash se desplegará automáticamente. No cubra el flash con los dedos. Si no va a utilizar el flash, presiónelo hacia abajo manualmente.

- No se puede utilizar el flash cuando [Modo manejo] está ajustado en [Autodisp.(Cont.)] o [Var.exp: Cont.].

- Cuando tome una imagen con el flash y el zoom esté ajustado en W, es posible que aparezca la sombra del objetivo en la pantalla, dependiendo de las condiciones de la toma. Si ocurre esto, tome la imagen alejándose del motivo o ajuste el zoom en T y vuelva a tomar la imagen con el flash.

Tema relacionado
Funciones no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio