Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Modo de enfoque

## Modo de enfoque

Selecciona el método de enfoque para adaptarse al movimiento del motivo.
AF significa “Enfoque automático”, una función que ajusta el enfoque automáticamente.

1. MENU 2 [Modo de enfoque] el modo deseado

| (AF toma sencilla) | La cámara bloquea el enfoque cuando se logra el ajuste del enfoque. Utilice [AF toma sencilla] cuando el motivo esté inmóvil.
| (AF continuo) | La cámara continuará enfocando mientras se mantenga pulsado el botón del disparador hasta la mitad. Utilice esto cuando el motivo esté en movimiento.
| (Enf. manual dir.) | Le permite utilizar el enfoque manual y el enfoque automático en combinación.
| (Enfoque man.) | Ajusta el enfoque manualmente.

### Utilización de [Enf. manual dir.]/[Enfoque man.]

1. MENU 2 [Modo de enfoque] [Enf. manual dir.] o [Enfoque man.]

1. Ajuste el enfoque girando el Anillo de control.

- Utilice la función de resalte, [Amplific. enfoque] o [Asistencia MF] para ajustar el enfoque con mayor facilidad.

- Cuando [Modo de enfoque] esté ajustado en [Enf. manual dir.], el enfoque automático se activará si pulsa el botón del disparador hasta la mitad.

Para enfocar utilizando el ajuste [Enf. manual dir.]
La utilización de [Enf. manual dir.] le permite utilizar una combinación de ajustes de enfoque manual y automático de la siguiente manera.

- Después de enfocar automáticamente, haga ajustes de enfoque de precisión manualmente.

Resulta útil cuando se desea enfocar en un estrecho margen de distancia. Mantenga pulsado el botón del disparador hasta la mitad, después gire el Anillo de control.

- Ajuste el enfoque manualmente de antemano, después utilice el enfoque automático.

Resulta útil para enfocar motivos que se encuentran hacia el fondo de una escena porque esos motivos tienden a estar desenfocados cuando se utiliza el ajuste de enfoque automático.
Notas

- Si ajusta una distancia de enfoque muy corta, es posible que la imagen muestre el polvo o las huellas dactilares que pueda haber sobre el objetivo. Limpie el objetivo con un paño suave, etc.

- Una vez que haya cambiado el método de enfoque, la distancia del enfoque que había configurado se cancelará.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles para todos los modos de toma
Nivel de resalte
Función botón central
Asistencia MF
Volver al principio