Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Tamaño de imagen

## Tamaño de imagen

[Tamaño de imagen] determina el tamaño del archivo de imagen que se graba cuando toma una imagen.
Cuanto más grande sea el tamaño de imagen, más detalles se reproducirán cuando la imagen sea impresa en papel de formato grande. Cuanto más pequeño sea el tamaño de imagen, más imágenes podrán grabarse.

1. MENU 1 [Tamaño de imagen] el tamaño deseado

#### Cuando [Relación de aspecto] está ajustado en [3:2]

| Tamaño de imagen | Guía de uso
| L: 20M | 5 472 × 3 648 píxeles | Para copias hasta tamaño A3+
| M: 10M | 3 888 × 2 592 píxeles | Para copias hasta tamaño A3
| S: 5.0M | 2 736 × 1 824 píxeles | Para copias de 10×15 cm hasta tamaño A4

#### Cuando [Relación de aspecto] está ajustado en [16:9]

| Tamaño de imagen | Guía de uso
| L: 17M | 5 472 × 3 080 píxeles | Para ver en un televisor de alta definición
| M: 7.5M | 3 648 × 2 056 píxeles
| S: 4.2M | 2 720 × 1 528 píxeles

#### Cuando [Relación de aspecto] está ajustado en [4:3]

| Tamaño de imagen | Guía de uso
| L: 18M | 4 864 × 3 648 píxeles | Para visualización en un ordenador
| M: 10M | 3 648 × 2 736 píxeles
| S: 5.0M | 2 592 × 1 944 píxeles
| VGA | 640 × 480 píxeles | Para adjuntar a correo electrónico

#### Cuando [Relación de aspecto] está ajustado en [1:1]

| Tamaño de imagen | Guía de uso
| L: 13M | 3 648 × 3 648 píxeles | Para tomar imágenes en composición como una cámara de formato medio
| M: 6.5M | 2 544 × 2 544 píxeles
| S: 3.7M | 1 920 × 1 920 píxeles

Notas

- Cuando [Calidad] está ajustado en [RAW] o [RAW & JPEG], el tamaño de imagen RAW corresponde a L.

Tema relacionado
Relación de aspecto
Volver al principio