Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Encuadre automático

## Encuadre automático

Cuando la cámara detecta y toma la imagen de caras, primeros planos o motivos que se siguen con la función Enfoque seguido, la imagen que se captura se recorta automáticamente para obtener la mejor composición.
Se graban tanto la imagen original como la recortada. La imagen recortada se graba en el mismo tamaño que la imagen original.

1. MENU 2 [Encuadre automático] el modo deseado

El icono situado en la pantalla se vuelve verde cuando la cámara decide que una imagen que está siendo capturada se puede recortar.

- Después de la toma, el área recortada se indica mediante un cuadro que aparece en la pantalla de revisión automática.

| (Desactivar) | Establece si desea o no utilizar [Encuadre automático].
| (Automático)

Notas

- Es posible que la imagen no se recorte en su composición óptima dependiendo de las condiciones de la toma.

- El Encuadre automático no se puede utilizar con los siguientes ajustes.

- Cuando [Calidad] está ajustado en [RAW] o [RAW & JPEG]

- Cuando [DRO/HDR automát.] esté ajustado en [HDR automát.]

- Cuando [Modo de enfoque] esté ajustado en [Enfoque man.]

- Cuando [Modo manejo] esté ajustado en [Captura continua], [Vel. prior. cont.], [Autodisp.(Cont.)], [Var.exp: Cont.] o [Var.exp.Bal.Bla.]

- Cuando [ISO] esté ajustado en [Reduc. ruido varios fotogr.]

- Cuando [Sonrisa/Detec. cara] esté ajustado en [Desactivar], no podrá utilizar [Encuadre automático] para las caras.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio