Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauciones / Acerca de esta cámara > Número de imágenes fijas y tiempo grabable de películas > Tiempo de grabación para películas

## Tiempo de grabación para películas

La tabla de abajo muestra los tiempos de grabación máximos aproximados. Estos son los tiempos totales para todos los archivos de película. El tiempo grabable podrá variar dependiendo de las condiciones de la toma de imagen y la tarjeta de memoria.
(h (hora), min (minuto))

Grabar ajuste | Tarjeta de memoria formateada con esta cámara
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 min | 20 min | 40 min | 1 h 30 min | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 min | 30 min | 1 h | 2 h | 4 h 5 min | 8 h 15 min
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 min | 15 min | 35 min | 1 h 15 min | 2 h 30 min | 5 h 5 min
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 min | 20 min | 40 min | 1 h 30 min | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 min | 30 min | 1 h | 2 h | 4 h 5 min | 8 h 15 min
1440×1080 12M | 15 min | 40 min | 1 h 20 min | 2 h 45 min | 5 h 30 min | 11 h 5 min
VGA 3M | 1 h 10 min | 2 h 25 min | 4 h 55 min | 9 h 55 min | 20 h | 40 h 10 min

Se puede filmar continuamente durante aproximadamente 29 minuto (un límite de especificación del producto). El tiempo de grabación continua máximo de una película de formato MP4 (12M) es de unos 15 minuto (limitado por la restricción del tamaño de archivo de 2 GB)
Notas

- El tiempo grabable de películas varía porque la cámara está equipada con VBR (Velocidad de bits variable), que ajusta automáticamente la calidad de imagen dependiendo de la escena que se está tomando.
  Cuando grabe un motivo que se mueve rápidamente, la imagen será más clara pero el tiempo grabable será más corto porque se requiere más memoria para grabar.
  El tiempo grabable también varía dependiendo de las condiciones de la toma, el motivo o los ajustes de calidad/tamaño de imagen.

Volver al principio