Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauciones / Acerca de esta cámara > Precauciones > Carga de la batería

## Carga de la batería

- El adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) suministrado es exclusivo para esta cámara. No lo conecte a ningún otro dispositivo electrónico. Si lo hace podrá ocasionar un fallo de funcionamiento. Además, asegúrese de utilizar un adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) de Sony genuino.

- Si la lámpara de Alimentación/Carga de la cámara parpadea durante la carga, extraiga la batería que se está cargando y, después, vuelva a insertar la misma batería en la cámara firmemente. Si la lámpara de Alimentación/Carga vuelve a parpadear, podría indicar un error de la batería o que se ha insertado una batería distinta de la del tipo especificado. Compruebe que la batería es del tipo especificado. Si la batería es del tipo especificado, extraiga la batería, reemplácela con una nueva u otra diferente y compruebe que la batería se carga correctamente. Si la batería se ha cargado correctamente, es posible que se haya producido un error de batería.

- Si la lámpara de Alimentación/Carga parpadea aunque el Adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) esté conectado a la cámara y a la toma de corriente de la pared, esto indica que la carga se ha detenido temporalmente y que está en espera. Cuando la temperatura se encuentre fuera de la temperatura de funcionamiento recomendada, se detendrá la carga y entrará en estado de en espera automáticamente. Cuando la temperatura vuelva al rango apropiado, se reanudará la carga y la lámpara de Alimentación/Carga se encenderá otra vez. Le recomendamos cargar la batería a una temperatura ambiente de entre 10 °C a 30 °C

- No se suministra alimentación durante la reproducción/toma de imágenes si la cámara está conectada a una toma de corriente de la pared con el adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) suministrado. Para suministrar alimentación a la cámara durante la reproducción/toma de imágenes, utilice el adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UD10 (se vende por separado) o AC-UD11* (se vende por separado).

* Es posible que el Adaptador de alimentación de ca (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) AC-UD11 (se vende por separado) no esté disponible en algunos países o regiones.
Volver al principio