Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > Tamanho de imagem

## Tamanho de imagem

[Tamanho de imagem] determina o tamanho do ficheiro de imagem que é gravado quando capta uma imagem.
Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de grande formato. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens se podem gravar.

1. MENU 1 [Tamanho de imagem] tamanho desejado

#### Quando [Rácio aspeto] está regulado para [3:2]

| Tamanho da imagem | Recomendações de utilização
| L: 20M | 5472 × 3648 pixels | Para impressões até ao tamanho A3+
| M: 10M | 3888 × 2592 pixels | Para impressões até ao tamanho A3
| S: 5.0M | 2736 × 1824 pixels | Para impressões de 10×15 cm até ao tamanho A4

#### Quando [Rácio aspeto] está regulado para [16:9]

| Tamanho da imagem | Recomendações de utilização
| L: 17M | 5472 × 3080 pixels | Para visualizar num televisor de alta definição
| M: 7.5M | 3648 × 2056 pixels
| S: 4.2M | 2720 × 1528 pixels

#### Quando [Rácio aspeto] está regulado para [4:3]

| Tamanho da imagem | Recomendações de utilização
| L: 18M | 4864 × 3648 pixels | Para ver imagens num computador
| M: 10M | 3648 × 2736 pixels
| S: 5.0M | 2592 × 1944 pixels
| VGA | 640 × 480 pixels | Para anexos de e-mail

#### Quando [Rácio aspeto] está regulado para [1:1]

| Tamanho da imagem | Recomendações de utilização
| L: 13M | 3648 × 3648 pixels | Para fotografar em composição como uma câmara de formato médio
| M: 6.5M | 2544 × 2544 pixels
| S: 3.7M | 1920 × 1920 pixels

Notas

- Quando [Qualidade] estiver regulado para [RAW] ou [RAW & JPEG], o tamanho de imagem RAW corresponde a L.

Tópicos relacionados
Rácio aspeto
Voltar ao topo