Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > Zoom digital

## Zoom digital

Define a escala de zoom total (incluindo zoom ótico de 3,6×). Quando [Zoom digital] estiver definido para [Lig.], a câmara amplia as imagens sem deterioração da qualidade original, mas muda automaticamente para [Zoom digital] quando esse intervalo de zoom (para obter a qualidade de imagem original) é ultrapassado.
Quando [Zoom Imag. Clara] estiver definido para [Lig.] para fotografar imagens fixas, a câmara muda automaticamente para [Zoom digital] quando o intervalo [Zoom Imag. Clara] é ultrapassado. [Detalhes]

1. MENU 4 [Zoom digital] modo desejado

| Lig. | A qualidade da imagem resultante deteriorar-se-á é exibido, mas pode ampliar imagens 4× até à escala de zoom máxima.
| Desligado | Não use [Zoom digital] quando fotografar imagens fixas. Se [Zoom digital] estiver regulado para [Desligado], a função de zoom digital funcionará quando gravar um filme.

Notas

- Quando utilizar [Zoom Imag. Clara], a escala de zoom máxima para [Zoom digital] é de 2×.

- [Zoom digital] não está disponível nas seguintes situações:

- Em modo [Varrer panorama]

- Quando a função de Obturador de sorriso estiver ativada.

- Quando [Modo de avanço] estiver definido para [Autorretrato].

- Quando [Qualidade] estiver definido para [RAW] ou [RAW & JPEG].

- Quando [ISO] estiver definido para [Redução ruído multifotog.].

- A função Deteção de Cara não funciona no intervalo de [Zoom digital].

Voltar ao topo