Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções / Acerca desta câmara > Acerca desta câmara > Formato AVCHD

## Formato AVCHD

O formato AVCHD foi desenvolvido para câmaras de vídeo digitais de alta definição quando gravar um sinal HD (alta definição) com a especificação 1080i*1 ou 720p*2, utilizando tecnologia de codificação de alta eficiência de compressão. O formato MPEG-4 AVC/H.264 foi adotado para comprimir dados de vídeo e o sistema Dolby Digital ou Linear PCM é utilizado para comprimir dados de áudio.
O formato MPEG-4 AVC/H.264 é capaz de comprimir imagens a uma eficiência mais elevada do que o formato convencional de compressão de imagens. O formato MPEG-4 AVC/H.264 permite que um sinal de vídeo de alta definição captado num gravador de câmara de vídeo digital seja gravado em discos DVD de 8 cm, unidade de disco rígido, memória flash, cartão de memória, etc.

#### Gravação e reprodução na câmara

Com base no formato AVCHD, a sua câmara grava com a qualidade de imagem de alta definição (HD) abaixo mencionada.
Sinal de vídeo*3:
Dispositivo compatível com 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1920×1080/24p, 1440×1080/60i
Dispositivo compatível com 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1920×1080/25p, 1440×1080/50i
Sinal de áudio: Dolby Digital 2 canais
Suporte de gravação: Cartão de memória
*1 Especificação 1080i
Uma especificação de alta definição que utiliza linhas de varrimento eficaz de 1.080 e o sistema de entrelaçamento.
*2 Especificação 720p
Uma especificação de alta definição que utiliza linhas de varrimento eficaz de 720 e o sistema progressivo.
*3 Os dados gravados no formato AVCHD para além dos acima mencionado não podem ser reproduzidos na sua câmara.
Voltar ao topo