Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > Área focag. auto

## Área focag. auto

Utilizar Ponto Flexível
Pode mudar a área de focagem. Utilize o menu quando for difícil obter o foco adequado no modo de foco automático.

1. MENU 2 [Área focag. auto] modo desejado

| (Multi) | Foca automaticamente um motivo em todas as distâncias do quadro do telémetro. Quando carrega no botão do obturador até meio no modo de fotografia de imagem fixa, é apresentado um quadro verde à volta da área que está focada. Quando a função Deteção de Cara estiver ativa, AF opera com prioridade sobre caras.
| (Centro) | Foca automaticamente um motivo no centro do quadro do telémetro. Utilizando também a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser.
| (Ponto flexível) | Permite-lhe deslocar o quadro do telémetro de AF para o ponto desejado no ecrã e focar num motivo extremamente pequeno numa área estreita.

Notas

- Quando utiliza as seguintes funções, o quadro do telémetro de AF é desativado e aparece com uma linha tracejada. Neste caso, a câmara funciona para focar motivos no centro do ecrã.

- Funções de zoom diferentes de zoom ótico

- [Iluminador AF]

- Se localizar foco estiver ativado, a câmara foca com prioridade no motivo a ser localizado.

### Utilizar Ponto Flexível

[Ponto flexível] é útil quando fotografa um motivo que não está no centro da moldura. Pode fotografar o motivo sem mudar a composição.
A: Quadro do telémetro de AF (amarelo: ajustável/cinzento: fixo)

1. Use a roda de controlo para ajustar a posição do quadro do telémetro de AF onde quiser focar e depois carregue em .

Para repor a definição, carregue novamente em .
Tópicos relacionados
Itens do MENU não disponíveis para cada modo de fotografia
Foco de localização
Voltar ao topo