Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > DISP (Ver conteúdo)

## DISP (Ver conteúdo)

Visualizar histograma

1. Carregue em (Ver conteúdo) na roda de controlo e depois selecione um modo desejado.

- Podem definir-se modos selecionáveis usando MENU 1 [Botão DISP].

#### No modo de fotografia

Visual. gráfica | Mostra informação básica de fotografia. Mostra graficamente a velocidade do obturador e o valor de abertura.
Visual. Todas Info. | Mostra informação de gravação.
Sem vis.inf. | Não mostra informação de gravação.
Nível | Mostra um guia indicador apresentando o ângulo de inclinação da câmara para a frente, para trás, para o lado esquerdo ou para o lado direito. Quando a câmara é mantida nivelada, este guia indicador aparece a verde.
Histograma | Mostra graficamente a distribuição da luminância (histograma). Este modo pode ser definido selecionando MENU 1 [Botão DISP] [Histograma].

#### No modo de reprodução

Visual. Info. | Mostra informação de gravação.
Histograma | Mostra o histograma e a informação de gravação.
Sem vis.inf. | Não mostra informação de gravação.

Visual. gráfica
A visualização gráfica mostra a velocidade do obturador e o valor de abertura graficamente na imagem, para que possa compreender facilmente o sistema da exposição. A barra do indicador da velocidade do obturador e a barra do indicador do valor de abertura mostram os atuais valores.
A: Velocidade do obturador
B: Valor da abertura

### Visualizar histograma

Um histograma é um gráfico que apresenta a luminosidade de uma imagem. O visor do gráfico apresenta uma imagem brilhante quando enviesado para a direita (A), e uma imagem escura quando enviesado para a esquerda (B).

1. Selecione MENU 1 [Botão DISP].

1. Marque [Histograma] e, em seguida, carregue no botão MENU.

1. Carregue em (Ver conteúdo) repetidamente no modo de fotografia para mostrar o histograma.

Notas

- O histograma aparece também quando reproduz uma imagem única, mas não pode ajustar a exposição.

- O histograma não aparece quando:

- Gravar/reproduzir filmes

- Fotografar no modo [Varrer panorama] ou visualizar imagens panorâmicas

- Pode ocorrer uma grande diferença no histograma visualizado durante a fotografia e reprodução quando:

- O flash dispara.

- A velocidade do obturador é lenta ou rápida.

- O histograma poderá não aparecer em imagens gravadas com outras câmaras.

Tópicos relacionados
Botão DISP
Voltar ao topo