Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > Zoom Imag. Clara

## Zoom Imag. Clara

Escala de zoom total quando [Zoom Imag. Clara] estiver selecionado (incluindo zoom ótico de 3,6×)
[Zoom Imag. Clara] permite-lhe ampliar a imagem com qualidade de imagem próxima do original quando fotografar imagens fixas.
A câmara amplia primeiro imagens com qualidade de imagem original, dependendo do tamanho de imagem selecionado.
Quando [Zoom Imag. Clara] estiver definido para [Lig.], a câmara muda automaticamente para [Zoom Imag. Clara] quando o intervalo de zoom sem deterioração da qualidade de imagem original for ultrapassado.

1. MENU 4 [Zoom Imag. Clara] modo desejado

| Lig. | Amplia as imagens com qualidade de imagem próxima do original, dependendo do tamanho de imagem. Muda para [Zoom Imag. Clara] no intervalo em que for apresentado.
| Desligado | Não utiliza música [Zoom Imag. Clara].

Notas

- Para ampliar as imagens no intervalo em que a qualidade de imagem original possa ser mantida, defina [Zoom Imag. Clara] e [Zoom digital] para [Desligado]. [Detalhes]

- A função [Zoom Imag. Clara] não opera nas seguintes situações:

- No modo de filme

- Em modo [Varrer panorama]

- Quando a função de Obturador de sorriso estiver ativada.

- Quando [Modo de avanço] está regulado para [Fotografia Contínua], [Cont.Prior.Vel.], [Autorretrato], [Temp.auto(Cont.)] ou [Bracket: Cont.].

- Quando [Qualidade] estiver definido para [RAW] ou [RAW & JPEG].

- Quando [ISO] estiver definido para [Redução ruído multifotog.].

- Quando [Modo de avanço] estiver regulado para [Fotografia Contínua], [Cont.Prior.Vel.], [Temp.auto(Cont.)] ou [Bracket: Cont.] ou ao gravar filmes, o zoom digital será automaticamente ativado, independentemente da definição de [Zoom digital].

- A função Deteção de Cara não funciona no intervalo de [Zoom Imag. Clara].

### Escala de zoom total quando [Zoom Imag. Clara] estiver selecionado (incluindo zoom ótico de 3,6×)

As escalas de zoom suportadas são diferentes dependendo do tamanho de imagem.

#### Quando [Rácio aspeto] está regulado para [3:2]

Tamanho da imagem | Escala de zoom total
L: 20M | Aprox. 7,2×
M: 10M | Aprox. 10×
S: 5.0M | Aprox. 14×

Voltar ao topo