Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > Enquadr. Automático

## Enquadr. Automático

Quando a câmara deteta e fotografa uma cara, grandes planos ou motivos localizados pela função localizar foco, a imagem captada é automaticamente cortada para a sua composição ideal.
Ambas as imagens originais e cortadas são gravadas. A imagem cortada é gravada no mesmo tamanho da imagem original.

1. MENU 2 [Enquadr. Automático] modo desejado

O ícone no ecrã fica verde quando a câmara decide que uma imagem a ser captada pode ser cortada.

- Após a fotografia, a área cortada é indicada por uma moldura no ecrã de revisão auto.

| (Desligado) | Define se quer usar ou não [Enquadr. Automático].
| (Auto)

Notas

- A imagem pode não ser cortada para a sua composição ideal dependendo das condições de fotografia.

- O Enquadr. Automático não pode ser utilizado nas definições seguintes.

- Quando [Qualidade] está regulado para [RAW] ou [RAW & JPEG].

- Quando [DRO/HDR Auto] estiver definido para [HDR Auto]

- Quando [Modo de Focagem] estiver definido para [Focagem man.]

- Quando [Modo de avanço] está regulado para [Fotografia Contínua], [Cont.Prior.Vel.], [Temp.auto(Cont.)], [Bracket: Cont.] ou [Bracketing WB]

- Quando [ISO] estiver definido para [Redução ruído multifotog.]

- Quando [Sor./Det. cara] é regulada para [Desligado], não pode utilizar [Enquadr. Automático] para caras.

Tópicos relacionados
Itens do MENU não disponíveis para cada modo de fotografia
Voltar ao topo