Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Filmar/fotografar > Definir modo GRAV > Prioridade obturador

## Prioridade obturador

Pode fotografar imagens fixas após ajustar manualmente a velocidade do obturador.

1. Regule o seletor de modo para (Prioridade obturador).

1. Roda a roda de controlo para selecionar o valor da velocidade do obturador.

- Quando [Prioridade obturador] for atribuída ao Anel de controlo, pode também regulá-la utilizando o Anel de controlo. [Detalhes]

- Pode selecionar uma velocidade do obturador de 1/2000 segundos a 30 segundos.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Acerca da velocidade do obturador
Quando regula a velocidade do obturador mais rápida, motivos em movimento como pessoas a correr, carros ou salpicos de água, etc. parecem parados.
Quando regula a velocidade do obturador mais lenta, aparecem rastos de motivos em movimento como a corrente de um rio, etc. Pode fotografar imagens de ação ao vivo mais naturais.
Notas

- Quando a velocidade do obturador for rápida, a quantidade de luz do flash pode ser insuficiente mesmo se disparar o flash.

- Se não for obtida exposição adequada depois de efetuar as definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscam. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se que volte a ajustar os valores do flash.

- Velocidade do obturador de 0,4 segundos ou mais está indicada por [˝], por exemplo, 0,4˝.

- Quando regular a velocidade do obturador para mais lenta, recomenda-se o uso de um tripé para prevenir os efeitos da vibração.

- Se selecionar velocidades de obturador lentas, demora tempo a processar os dados.

Tópicos relacionados
Funções não disponíveis para cada modo de fotografia
Itens do MENU não disponíveis para cada modo de fotografia
Voltar ao topo