Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções / Acerca desta câmara > Precauções > Precauções

## Precauções

Cópia de segurança do cartão de memória
Sobre ficheiros de base de dados
Não utilize/guarde a câmara nos seguintes lugares
Sobre o transporte
Sobre as temperaturas de funcionamento
Sobre a condensação de umidade
Funções incorporadas nesta câmara
O que é 1080 60p/50p?
Sobre a compatibilidade dos dados de imagem
Notas sobre a reprodução de filmes noutros dispositivos
Notas sobre o ecrã e a objetiva
Notas sobre o flash

### Cópia de segurança do cartão de memória

Não desligue a câmara, não retire a bateria nem retire o cartão de memória enquanto a luz de acesso estiver acesa. Caso contrário, o cartão de memória pode ser danificado. Certifique-se de que faz uma cópia de segurança para proteger os seus dados.

### Sobre ficheiros de base de dados

Se inserir um cartão de memória sem um ficheiro de base de dados na câmara e a ligar, parte da capacidade do cartão de memória será utilizada para criar um ficheiro de base de dados automaticamente. Pode demorar um pouco até que possa executar a próxima operação. Se ocorrer um erro de ficheiro de base de dados, importe todas as imagens para um computador usando “PlayMemories Home” e, em seguida, formate o cartão de memória.

### Não utilize/guarde a câmara nos seguintes lugares

- Num local extremamente quente, frio ou húmido
  Em locais, como num automóvel estacionado ao sol, o corpo da câmara poderá ficar deformado e isso pode provocar avarias.

- O armazenamento num local exposto à luz solar direta ou perto de um aquecedor
  O corpo da câmara pode ficar sem cor ou deformado, o que poderá provocar avarias.

- Num local sujeito a vibrações

- Perto de um local com forte magnetismo

- Em locais com areia ou poeira
  Tenha cuidado para não permitir a entrada de areia ou pó na câmara. Isto poderá provocar avarias e, em certos casos, estas avarias não podem ser reparadas.

### Sobre o transporte

Não se sente numa cadeira ou outro local com a câmara no bolso traseiro das suas calças ou saia, uma vez que tal poderá provocar avarias ou danos na câmara.

### Sobre as temperaturas de funcionamento

A sua câmara foi concebida para utilização em temperaturas entre 0°C e 40°C. Não se recomenda a fotografia em locais extremamente frios ou quentes que excedam este intervalo.

### Sobre a condensação de umidade

- Se a câmara for deslocada diretamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de umidade no interior ou exterior da câmara. Esta condensação de umidade pode causar avarias na câmara.

- Se ocorrer condensação de umidade, desligue a câmara e aguarde cerca de uma hora até a umidade evaporar. Tenha em atenção que, se tentar fotografar com condensação de umidade no interior da objetiva, não será possível gravar imagens nítidas.

### Funções incorporadas nesta câmara

- Este manual descreve as funções de dispositivos compatíveis com 1080 60i e dispositivos compatíveis com 1080 50i.

Para verificar se a sua câmara é um dispositivo compatível com 1080 60i ou um dispositivo compatível com 1080 50i, verifique as seguintes marcas na parte inferior da câmara.

- Dispositivo compatível com 1080 60i: 60i

- Dispositivo compatível com 1080 50i: 50i

- Enquanto estiver a bordo de um avião, defina [Modo avião] para [Lig.].

### O que é 1080 60p/50p?

- Ao contrário dos modos de gravação normal até agora, que gravam num método de entrelaçamento, esta câmara grava usando um método progressivo. Isso aumenta a resolução e oferece uma imagem mais suave e mais realista.

### Sobre a compatibilidade dos dados de imagem

- A câmara está em conformidade com a norma universal DCF (Design rule for Camera File system) criada pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- A Sony não garante que a câmara reproduza imagens gravadas ou editadas com outro equipamento ou que outro equipamento reproduza imagens gravadas com a câmara.

### Notas sobre a reprodução de filmes noutros dispositivos

- Esta câmara utiliza MPEG-4 AVC/H.264 High Profile para o formato de gravação AVCHD. Filmes gravados com esta câmara no formato AVCHD não podem ser reproduzidos pelos seguintes dispositivos.

- Outros dispositivos compatíveis com o formato AVCHD que não suportam High Profile

- Dispositivos não compatíveis com o formato AVCHD

Esta câmara utiliza MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile para o formato de gravação MP4. Por essa razão, os filmes gravados com esta câmara no formato MP4 não podem ser reproduzidos em dispositivos que não aqueles que suportam MPEG-4 AVC/H.264.

- Apenas pode reproduzir um disco com qualidade de imagem de alta definição (HD) em dispositivos de reprodução do formato AVCHD. Um leitor ou gravador de DVD não consegue reproduzir um disco gravado com qualidade de imagem de alta definição (HD) porque não é compatível com o formato AVCHD. Além disso, se inserir um disco com qualidade de imagem de alta definição (HD) gravado no formato AVCHD num leitor ou gravador de DVD, poderá não ser possível ejetar o disco.

- Filmes gravados no formato 1080 60p/1080 50p podem ser reproduzidos apenas em dispositivos que suportem 1080 60p/1080 50p.

### Notas sobre o ecrã e a objetiva

- O ecrã é fabricado utilizando tecnologia com uma precisão extremamente elevada, pelo que mais de 99,99% dos píxeis estão operacionais para utilização efetiva. Contudo, podem aparecer no ecrã alguns pequenos pontos pretos e/ou pontos brilhantes (brancos, vermelhos, azuis ou verdes). Estes pontos são o resultado normal do processo de fabrico e não afetam a gravação.

- A exposição do ecrã ou da objetiva à luz solar direta por longos períodos de tempo pode provocar avarias. Tenha cuidado quando colocar a sua câmara próximo de uma janela ou no exterior.

- Não faça pressão sobre o ecrã. O ecrã pode ficar sem cor e isso poderá provocar avarias.

- As imagens podem espalhar-se pelo ecrã num local frio. Não se trata de uma avaria.

- Tenha cuidado para não dar pancadas na lente amovível e para não a forçar.

### Notas sobre o flash

- Quando utilizar o flash, este sobe automaticamente. Se não for utilizar o flash, pressione-o para baixo manualmente.

- Não tape o flash com os dedos.

- Não transporte a câmara segurando na unidade do flash, nem use força excessiva sobre ele.

- Se entrar água, pó ou areia na unidade do flash aberta, pode provocar uma avaria.

Voltar ao topo