Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Vor dem Gebrauch > Bezeichnung der Teile und Liste der auf dem Bildschirm angezeigten Symbole > Liste der auf dem Bildschirm angezeigten Symbole

## Liste der auf dem Bildschirm angezeigten Symbole

Liste der Aufnahmemodussymbole
Liste der Wiedergabemodussymbole
Die auf dem Bildschirm angezeigten Symbole geben den Zustand der Kamera an.
Sie können die Bildschirmanzeige mit am Steuerrad ändern.

### Liste der Aufnahmemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Aufnahmemodus
| Speicherabruf
| Speicherkarte/Hochladen
100 | Anzahl an aufnehmbaren Bildern
| Bildseitenverhältnis von Standbildern
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Bildgröße von Standbildern
| Bildqualität von Standbildern
| Bildfrequenz von Filmen
| Aufnahmemodus von Filmen
| Akkurestladung
| Warnung bei schwachem Akku
| Szenenerkennungssymbol
| Szenenwahl
| Überlagerungssymbol
| Blitz wird aufgeladen
| AF-Hilfslicht
| Keine Aufnahme von Ton bei Filmaufnahme
| Windgeräuschreduzierung
| SteadyShot
| SteadyShot-Warnung
| NFC aktiv
| Flugzeug-Modus
| Fallsensor ausgeschaltet
| Datum schreiben
| Funktion des Steuerrings
| Funktion des Steuerrads
| Überhitzungswarnung
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler
| Klarbild-Zoom
| Digitalzoom
| Pufferspeicherung läuft
ERFASSEN | Importieren von Standbildern
| Standbildaufnahme nicht verfügbar
| Spotmessungskreis
C:32:00 | Selbstdiagnoseanzeige
| Neigung

Anzeige | Bedeutung
| Bildfolgemodus
| Messmodus
| Blitzmodus/Rote-Augen-Reduzierung
| Blitzkompensation
| Fokussiermodus
7500K A5 G5 | Weißabgleich
| Autofokusbereich
| DRO/Auto HDR
| Soft Skin-Effekt
| Kreativmodus
| Gesichtserkennung/Auslösung bei Lächeln
| Bildeffekt
| Automatische Rahmung
| Anzeige für die Lächelerkennungsempfindlichkeit

Anzeige | Bedeutung
Fokusnachführung | Hilfe zur Fokusnachführung
AUFN 0:12 | Filmaufnahmedauer (m:s)
| Fokussierstatus
1/250 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
±0.0 | Manueller Messwert
±0.0 | Belichtungskorrektur
ISO400 | ISO-Wert
| AE-Speicher
| Verschlusszeitanzeige
| Blendenanzeige
| Histogramm

### Liste der Wiedergabemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Speicherkarte/Hochladen
| Wiedergabemodus
100-0003 | Ordner-Dateinummer
| Bildseitenverhältnis von Standbildern
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Bildgröße von Standbildern
| Bildqualität von Standbildern
| Bildfrequenz von Filmen
| Aufnahmemodus von Filmen
| Dateiformat
| Schützen
| Druckauftrag (DPOF)
| Akkurestladung
| Warnung bei schwachem Akku
| Überhitzungswarnung
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler
| NFC aktiv
| Flugzeug-Modus
| Bild mit automatischer Rahmung

Anzeige | Bedeutung
| Bildeffektfehler
| Bildfehler bei Auto HDR
1/250 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
ISO400 | ISO-Wert
2013-1-1 10:37 AM | Aufnahmedatum/-uhrzeit des Wiedergabebilds
3/7 | Bildnummer/Anzahl der im ausgewählten Wiedergabemodus aufgenommenen Bilder

Zurück nach oben