Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > AF-Feld

## AF-Feld

Verwenden von Flexible Spot
Damit können Sie den Fokussierbereich wählen. Verwenden Sie das Menü, wenn es schwierig ist, im Autofokus eine ausreichende Scharfstellung zu erzielen.

1. MENU 2 [AF-Feld] gewünschter Modus

| (Multi) | Automatische Fokussierung in allen Messzonen des Sucherrahmens. Wenn Sie den Auslöser im Standbild-Aufnahmemodus halb gedrückt halten, erscheint ein grüner Rahmen um den fokussierten Bereich. Wenn die Gesichtserkennung aktiviert ist, haben Gesichter für den Autofokus Vorrang.
| (Mitte) | Automatische Fokussierung auf ein Motiv in der Mitte des Sucherrahmens. Wenn Sie diese Funktion zusammen mit der AF-Speicherfunktion verwenden, können Sie mit der gewünschten Bildkomposition aufnehmen.
| (Flexible Spot) | Damit können Sie den AF-Messzonensucherrahmen an die gewünschte Stelle auf dem Bildschirm verschieben und auf ein sehr kleines Motiv in einem engen Bereich fokussieren.

Hinweise

- Wenn Sie die folgenden Funktionen benutzen, wird der AF-Messzonensucherrahmen deaktiviert und als gestrichelte Linie angezeigt. In diesem Fall fokussiert die Kamera auf Motive um die Bildschirmmitte.

- Andere Zoomfunktionen als den optischen Zoom

- [AF-Hilfslicht]

- Wenn die Fokusnachführung aktiviert ist, fokussiert die Kamera vorrangig auf das Motiv, das verfolgt werden soll.

### Verwenden von Flexible Spot

[Flexible Spot] ist nützlich, wenn sich das Hauptmotiv der Aufnahme nicht in der Bildmitte befindet. Sie können das Motiv aufnehmen, ohne den Bildausschnitt zu ändern.
A: AF-Messzonensucherrahmen (gelb: einstellbar/grau: fest eingestellt)

1. Stellen Sie mit dem Steuerrad den AF-Messzonensucherrahmen an die zu fokussierende Stelle und drücken Sie dann .

Zum Zurücksetzen der Einstellung drücken Sie erneut.
Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Fokusnachführung
Zurück nach oben