Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Programmautomatik

## Programmautomatik

Ermöglicht das Aufnehmen mit automatisch eingestellter Belichtung (sowohl Verschlusszeit als auch Blendenwert). Sie haben außerdem die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen über das Menü auszuwählen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Programmautomatik).

1. Drücken Sie zum Aufnehmen den Auslöser.

### Programm-Shift

Sie können die Kombination aus Blende (F-Wert) und Verschlusszeit ändern, ohne dass sich dadurch die Belichtung der Aufnahme ändert, wenn der Blitz auf [Blitz Aus] eingestellt ist.

1. Drehen Sie das Steuerrad.

Auf dem Bildschirm ändert sich „“ in „“ und als Aufnahmemodus wird Programm-Shift eingestellt.

1. Wählen Sie durch Drehen des Steuerrads die Kombination aus Blende (F-Wert) und Verschlusszeit aus.

1. Drücken Sie zum Aufnehmen den Auslöser.

- Zum Beenden des Programm-Shifts drehen Sie das Steuerrad, damit die Anzeige „“ wieder erscheint.

Hinweise

- Der Programm-Shift kann je nach Umgebungshelligkeit möglicherweise nicht verwendet werden.

- Stellen Sie den Moduswahlknopf auf eine andere Einstellung als „“ oder schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie die vorgenommene Einstellung verwerfen wollen.

- Wenn sich die Helligkeit ändert, werden die Blende (F-Wert) und die Verschlusszeit angepasst, um die Verschiebung beizubehalten.

- Wenn Sie die Einstellung [Blitzmodus] ändern, wird der Programm-Shift deaktiviert.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare Funktionen
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Zurück nach oben