Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > Strg. mit Smartphone

## Strg. mit Smartphone

Herstellen der Verbindung zur Kamera von einem Android-Smartphone aus
Herstellen der Verbindung zur Kamera von einem iOS-Smartphone aus
Schnelles Herstellen der Verbindung zwischen der Kamera und einem Android-Smartphone (One Touch-Fernbedienung (NFC))
Mit dem Smartphone einstellbare Funktionen
Sie können die Kamera zum Aufnehmen von Standbildern und Filmen über ein Smartphone fernsteuern.
Sie können auch aufgenommene Standbilder auf einem Smartphone speichern. Installieren Sie die Smartphone-Supportanwendung „PlayMemories Mobile“ aus dem App-Store auf dem Smartphone. Wenn „PlayMemories Mobile“ bereits auf dem Smartphone installiert ist, aktualisieren Sie sie anhand der neuesten Version.
Einzelheiten zu „PlayMemories Mobile“ finden Sie auf der Support-Website (http://www.sony.net/pmm/).

1. MENU 1 [Strg. mit Smartphone]

1. Stellen Sie die Verbindung zur Kamera anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm vom Smartphone aus her, wenn die Kamera verbindungsbereit ist. Die Verbindungsmethode hängt vom Typ des Smartphones ab. [Details] [Details]

- Wenn Sie / am Steuerrad mit [Strg. mit Smartphone] belegen, können Sie den Steuerbildschirm für das Smartphone durch Drücken von / aufrufen.

1. Überprüfen Sie den Bildausschnitt auf dem Display des Smartphones und drücken Sie zum Aufnehmen den Auslöser (A).

- Verwenden Sie zum Zoomen die Zoomtasten (B).

- Sie können zwischen Standbildern und Filmen wechseln (C).

- Sie können Einstellungen für [Blitz], [Selbstauslöser] und das Speichern von Bildern auf dem Smartphone (D) festlegen. [Details]

Hinweise

- Bei einer anderen Bildgröße als [VGA] werden die Standbilder im Format [2M] auf einem Smartphone aufgezeichnet.

- Filme können auf einem Smartphone nicht aufgezeichnet werden.

### Herstellen der Verbindung zur Kamera von einem Android-Smartphone aus

1. Starten Sie „PlayMemories Mobile“ auf dem Smartphone.

1. Wählen Sie (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).

1. Geben Sie das an der Kamera angezeigte Passwort ein.

Das Smartphone wird mit der Kamera verbunden.

### Herstellen der Verbindung zur Kamera von einem iOS-Smartphone aus

1. Wählen Sie auf dem Wi-Fi-Einstellbildschirm von iOS die Option (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).

1. Geben Sie das an der Kamera angezeigte Passwort ein.

Das Smartphone wird mit der Kamera verbunden.

1. Starten Sie „PlayMemories Mobile“ auf dem Smartphone.

### Schnelles Herstellen der Verbindung zwischen der Kamera und einem Android-Smartphone (One Touch-Fernbedienung (NFC))

Sie können zwischen der Kamera und einem NFC-Smartphone ohne komplizierte Einstellungen schnell eine Verbindung herstellen.

1. Aktivieren Sie am Smartphone die NFC-Funktionen.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

Sie können die NFC-Funktion nur verwenden, wenn (N-Markierung) auf dem Bildschirm angezeigt wird.

1. Halten Sie die Kamera an das Smartphone.

Das Smartphone wird mit der Kamera verbunden und „PlayMemories Mobile“ wird aktiviert. Der Steuerbildschirm für das Smartphone wird angezeigt.

- Halten Sie die Geräte aneinander, bis „PlayMemories Mobile“ startet (1 - 2 Sekunden).

- Halten Sie die N-Markierung am Smartphone an (N-Markierung) der Kamera. Wenn sich am Smartphone keine N-Markierung befindet, schlagen Sie in der Anleitung zum Smartphone nach.

Hinweise zu NFC
Die NFC-Technologie (Near Field Communication) ermöglicht die drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite zwischen verschiedenen Geräten, z. B. Mobiltelefonen und IC-Tags. Bei der NFC-Funktion lässt sich die Datenübertragung dadurch starten, dass man einfach die relevanten Symbole bzw. bestimmte Stellen an NFC-kompatiblen Geräten nahe aneinanderhält.

- NFC (Near Field Communication) ist ein internationaler Standard für die drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite.

Hinweise

- Wenn sich Smartphone und Kamera nicht korrekt verbinden lassen, gehen Sie folgendermaßen vor.

- Aktivieren Sie „PlayMemories Mobile“ am Smartphone und bewegen Sie das Smartphone dann langsam um (N-Markierung) an der Kamera herum.

- Wenn sich das Smartphone in einem Etui befindet, nehmen Sie es heraus.

- Wenn sich die Kamera in einem Etui befindet, nehmen Sie sie heraus.

- Wenn Sie die Kamera auf einem Stativ montiert haben, nehmen Sie sie vorübergehend vom Stativ ab.

- Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktionen am Smartphone aktiviert sind.

- Wenn sich die Kamera im Flugzeug-Modus befindet, kann keine Verbindung zu einem Smartphone hergestellt werden. Setzen Sie [Flugzeug-Modus] auf [Aus].

- Wenn an der Kamera der Wiedergabebildschirm angezeigt wird und Sie über NFC eine Verbindung zwischen Kamera und Smartphone herstellen, wird das angezeigte Bild auf das Smartphone übertragen.

### Mit dem Smartphone einstellbare Funktionen

Blitz | Wählen Sie [Aus] oder [Auto].
Selbstauslöser | Wählen Sie [Aus], [2 Sek] oder [10 Sek].
Rückblick-Check | Wählen Sie [Aus], [Nur Rückblick] oder [Rückbl., Bild speich.]. Wenn Sie [Rückbl., Bild speich.] wählen, können Sie Standbilder auf dem Smartphone speichern.

Zurück nach oben