Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Aufnehmen von Standbildern > Zoom (Standbilder)

## Zoom (Standbilder)

Verfügbarer Zoom
Zoomfaktor
Während der Aufnahme können Sie Bilder mit dem Drehring W/T (Zoom) vergrößern. Mit dem optischen Zoom der Kamera lassen sich Bilder bis zu 3,6× vergrößern.
Der optische Zoom ermöglicht die Vergrößerung eines Bilds ohne Verschlechterung der Originalqualität.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

1. Drehen Sie den Drehring W/T (Zoom).

- Drehen Sie den Drehring auf die T-Seite, um einzuzoomen, bzw. auf die W-Seite, um auszuzoomen.

- Wenn der Zoom dem Steuerring zugewiesen wurde, können Sie auch mit dem Steuerring ein- und auszoomen. [Details]

Hinweise

- Im Modus [Schwenk-Panorama] ist der Zoom fest auf die W-Seite eingestellt.

### Verfügbarer Zoom

Durch die Kombination von Zoomverfahren erzielt die Kamera einen hohen Zoomfaktor. Das Symbol und die Zoomleiste auf dem Bildschirm ändern sich je nach dem verwendeten Zoom.

1. Optischer Zoombereich

Mit dem optischen Zoom der Kamera lassen sich Bilder bis zu 3,6× vergrößern.

1. Zoombereich außer optischem Zoom

Zoom mit Original-Bildqualität
Wenn [Bildgröße] auf eine andere Einstellung als [L] gesetzt ist, können Sie dank Bildbeschnittverarbeitung Standbilder ohne Verschlechterung der ursprünglichen Bildqualität aufnehmen, selbst wenn der optische Zoomfaktor mit einer Vergrößerung von 3,6× überschritten ist.
() [Klarbild-Zoom]
Zoom mit nahezu Original-Bildqualität [Details]
() [Digitalzoom]
Schlechter als die Original-Bildqualität [Details]

Funktion | Einstellungen | Zoomleiste
Verwendung nur des optischen Zooms | [Bildgröße]: [L] [Klarbild-Zoom]: [Aus] [Digitalzoom]: [Aus] |
Zoomen von Bildern ohne Verschlechterung | [Bildgröße]: Andere Einstellung als [L] [Klarbild-Zoom]: [Aus] [Digitalzoom]: [Aus] |
Aufnehmen scharfer Bilder mit [Klarbild-Zoom] (nahezu Original-Bildqualität) | [Klarbild-Zoom]: [Ein] [Digitalzoom]: [Aus] |
Zoomen bis zum maximalen Zoombereich | [Klarbild-Zoom]: [Ein] [Digitalzoom]: [Ein] [Klarbild-Zoom] ist für manche Einstellungen eventuell nicht verfügbar. [Details] |

### Zoomfaktor

Die unterstützten Zoomfaktoren sind je nach den Einstellungen oder der Bildgröße unterschiedlich. In der folgenden Tabelle sind die Zoomfaktoren bei Einstellung von [Klarbild-Zoom] und [Digitalzoom] auf [Ein] und von [Seitenverhält.] auf [3:2] aufgeführt.

Bildgröße | Optischer Zoombereich | Zoom mit [Klarbild-Zoom] auf [Ein] | Zoom mit maximalem Zoomfaktor*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Der maximale Zoomfaktor ist die Vergrößerung, wenn [Klarbild-Zoom] auf [Ein] und [Digitalzoom] auf [Ein] gesetzt ist. Der maximale Zoomfaktor hängt von den Einstellungen ab. [Details]
Hinweise

- Die Standardeinstellung für [Klarbild-Zoom] ist [Aus]. [Details]

- Die Standardeinstellung für [Digitalzoom] ist [Aus]. Setzen Sie [Digitalzoom] auf [Ein], um Bilder unter Inkaufnahme einer schlechteren Bildqualität noch stärker zu vergrößern. [Details]

- Die Standardeinstellung für [Bildgröße] ist [L]. Ändern Sie [Bildgröße], um den Zoomfaktor zu ändern. [Details]

- Wenn [Bildgröße] auf [VGA] gesetzt ist, ist [Digitalzoom] eingeschränkt und der maximale Zoomfaktor beträgt 54×.

- Beim Aufnehmen in den folgenden Situationen sind andere Zoomfunktionen als der optische Zoom nicht verfügbar:

- Wenn die Auslösung bei Lächeln aktiviert ist

- Wenn [Bildfolgemodus] auf [Selbstporträt] gesetzt ist

- Wenn [Qualität] auf [RAW] oder [RAW & JPEG] gesetzt ist

- Bei Verwendung einer anderen Zoomfunktion als dem optischen Zoom funktioniert die Gesichtserkennung nicht.

Zurück nach oben