Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > DISP (Inhalt anzeigen)

## DISP (Inhalt anzeigen)

Anzeigen des Histogramms

1. Drücken Sie (Inhalt anzeigen) am Steuerrad und wählen Sie den gewünschten Modus aus.

- Die auswählbaren Modi können Sie mit MENU 1 [Taste DISP] einstellen.

#### Im Aufnahmemodus

Grafikanzeige | Grundlegende Aufnahmeinformationen werden angezeigt. Die Verschlusszeit und der Blendenwert werden grafisch angezeigt.
Alle Infos anzeigen | Die Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Daten n. anz. | Es werden keine Aufnahmeinformationen angezeigt.
Neigung | Eine Hilfsanzeige erscheint, an der Sie die Neigung der Kamera nach hinten, vorne, links oder rechts ablesen können. Wenn die Kamera waagrecht gehalten wird, erscheint die Hilfsanzeige grün.
Histogramm | Die Helligkeitsverteilung wird grafisch angezeigt (Histogramm). Dieser Modus lässt sich durch Auswahl von MENU 1 [Taste DISP] [Histogramm] einstellen.

#### Im Wiedergabemodus

Info anzeigen | Die Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Histogramm | Das Histogramm und Aufnahmeinformationen werden angezeigt.
Daten n. anz. | Es werden keine Aufnahmeinformationen angezeigt.

Grafikanzeige
Die Verschlusszeit und der Blendenwert werden grafisch im Bild angezeigt, so dass Sie das Belichtungssystem leicht verstehen können. Auf den Leisten mit der Verschlusszeit- und der Blendenwertanzeige können Sie die aktuellen Werte ablesen.
A: Verschlusszeit
B: Blendenwert

### Anzeigen des Histogramms

Ein Histogramm ist eine Grafik, welche die Helligkeitsverteilung in einem Bild darstellt. Ausschläge rechts im Histogramm (A) weisen auf ein eher helles, Ausschläge links (B) auf ein eher dunkles Bild hin.

1. Wählen Sie MENU 1 [Taste DISP].

1. Aktivieren Sie [Histogramm] und drücken Sie die Taste MENU.

1. Drücken Sie im Aufnahmemodus mehrmals (Inhalt anzeigen), um das Histogramm anzuzeigen.

Hinweise

- Das Histogramm erscheint auch bei der Einzelbildwiedergabe, aber die Belichtung kann nicht eingestellt werden.

- Das Histogramm wird in folgenden Fällen nicht angezeigt:

- Beim Aufnehmen/Wiedergeben von Filmen

- Beim Aufnehmen im Modus [Schwenk-Panorama] oder beim Wiedergeben von Panoramabildern

- Die Histogrammanzeige kann während der Aufnahme und Wiedergabe in folgenden Fällen stark unterschiedlich sein:

- Der Blitz wird ausgelöst.

- Bei langer oder kurzer Verschlusszeit.

- Bei Bildern, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, erscheint das Histogramm eventuell nicht.

Verwandtes Thema
Taste DISP
Zurück nach oben