Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Zeitpriorität

## Zeitpriorität

Sie können zum Aufnehmen von Standbildern die Verschlusszeit manuell einstellen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Zeitpriorität).

1. Wählen Sie durch Drehen des Steuerrads den Wert für die Verschlusszeit aus.

- Wenn [Zeitpriorität] dem Steuerring zugewiesen wurde, können Sie die Einstellung auch mit dem Steuerring vornehmen. [Details]

- Sie können eine Verschlusszeit zwischen 1/2000 und 30 Sekunden auswählen.

1. Drücken Sie zum Aufnehmen den Auslöser.

Hinweise zur Verschlusszeit
Bei kurzen Verschlusszeiten erscheinen sich bewegende Motive wie Läufer, fahrende Autos, fließendes Wasser usw. „eingefroren“.
Bei längeren Verschlusszeiten erscheint die Bewegung von fließendem Wasser und ähnlichen Motiven durch Verwischen dynamischer. Dadurch wirken die Bilder natürlicher und lebendiger.
Hinweise

- Bei einer kurzen Verschlusszeit ist die Blitzintensität möglicherweise nicht ausreichend.

- Wenn sich mit Ihren Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielen lässt, blinken die Anzeigen für die Einstellwerte auf dem Bildschirm. Sie können in diesem Fall Aufnahmen machen, allerdings ist es empfehlenswert, blinkende Werte zunächst zu korrigieren.

- Verschlusszeiten von 0,4 Sekunden und länger werden durch [˝] angezeigt, z. B. 0,4˝.

- Bei längeren Verschlusszeiten empfiehlt sich der Einsatz eines Stativs, um Verwacklungen aufgrund von Vibrationen zu vermeiden.

- Bei längeren Verschlusszeiten dauert die Verarbeitung der Daten länger.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare Funktionen
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Zurück nach oben