Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Störungsbehebung > Wi-Fi

## Wi-Fi

Der WLAN-Zugangspunkt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, wird nicht angezeigt.

- Je nach dem Zustand der Funkwellen wird der WLAN-Zugangspunkt an der Kamera möglicherweise nicht angezeigt. Bringen Sie die Kamera näher an den WLAN-Zugangspunkt heran.

- Je nach der Einstellung am WLAN-Zugangspunkt wird dieser an der Kamera möglicherweise nicht angezeigt. Schlagen Sie die richtigen Einstellungen in der Bedienungsanleitung zum WLAN-Zugangspunkt nach.

[WPS-Tastendruck] funktioniert nicht.

- Je nach der Einstellung am WLAN-Zugangspunkt steht [WPS-Tastendruck] möglicherweise nicht zur Verfügung. Prüfen Sie das Passwort und die SSID des WLAN-Zugangspunkts, um [Zugriffspunkt-Einstlg.] einzustellen. [Details]

[An Computer senden] endet vorzeitig.

- Wenn der Akku schwach ist, endet [An Computer senden] möglicherweise vorzeitig. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf.

Filme lassen sich nicht auf das Smartphone übertragen.

- Stellen Sie vor dem Aufnehmen eines Films, der auf ein Smartphone übertragen werden soll, Folgendes ein: MENU 1 [Dateiformat] [MP4]. [Details]

[An Smartph. senden] endet vorzeitig.

- Wenn der Akku schwach ist, endet [An Smartph. senden] möglicherweise vorzeitig. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf.

Der Aufnahmebildschirm wird nicht störungsfrei angezeigt, wenn die Kamera vom Computer getrennt wird.

- Je nach dem Zustand der Funkwellen funktioniert die Kommunikation zwischen Smartphone und Kamera möglicherweise nicht einwandfrei. Verringern Sie den Abstand zwischen Kamera und Smartphone.

Die Aufnahme mit [Strg. mit Smartphone] endet vorzeitig.

- Wenn der Akku schwach ist, endet die Aufnahme mit [Strg. mit Smartphone] möglicherweise vorzeitig. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf.

Die One-Touch-Verbindung (NFC) ist nicht möglich.

- Ändern Sie die Position von Kamera und Smartphone so, dass (N-Markierung) beider Geräte möglichst nahe beieinander liegen. Wenn die NFC-Verbindung noch immer nicht hergestellt wird, verschieben Sie die Position des Smartphones um einige Millimeter oder halten Sie das Smartphone mindestens 10 Sekunden lang von der Kamera weg und halten Sie es dann wieder an die Markierung.

- [Flugzeug-Modus] ist auf [Ein] gesetzt. Stellen Sie [Aus] ein.

- Prüfen Sie, ob das Smartphone bereit für die Verbindung ist.
  Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Smartphone.

- Bringen Sie keine anderen Metallgegenstände als das Smartphone in die Nähe von (N-Markierung) der Kamera.

- Halten Sie nicht mehrere Smartphones gleichzeitig an die Kamera.

- Wenn am Smartphone eine andere Anwendung aktiviert ist, die die NFC-Funktion nutzt, schließen Sie diese Anwendung.

Zurück nach oben