Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Sicherheitsmaßnahmen / Info zu dieser Kamera > Info zu dieser Kamera > AVCHD-Format

## AVCHD-Format

Das AVCHD-Format wurde für digitale High-Definition-Videokameras entwickelt und zeichnet HD-Signale (High-Definition) der Spezifikation 1080i*1 oder 720p*2 mithilfe einer effizienten Codiertechnologie zur Datenkomprimierung auf. Videodaten werden im Format MPEG-4 AVC/H.264, Audiodaten im Format Dolby Digital oder Linear PCM komprimiert.
Mit dem Format MPEG-4 AVC/H.264 können Bilder noch effizienter als mit herkömmlichen Bildkomprimierungsformaten komprimiert werden. Dank des Formats MPEG-4 AVC/H.264 können mit einer digitalen Videokamera aufgenommene High-Definition-Videosignale auf 8-cm-DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Speicherkarten usw. aufgezeichnet werden.

#### Aufnahme und Wiedergabe auf der Kamera

Basierend auf dem AVCHD-Format nimmt die Kamera in der im Folgenden beschriebenen High-Definition-Bildqualität (HD) auf.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibles Gerät
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1920×1080/24p, 1440×1080/60i
1080 50i-kompatibles Gerät
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1920×1080/25p, 1440×1080/50i
Audiosignal: Dolby Digital, 2 Kanäle
Speichermedium: Speicherkarte
*1 1080i-Spezifikation
Eine High-Definition-Spezifikation, die 1.080 effektive Abtastzeilen und das Interlace-System verwendet.
*2 720p-Spezifikation
Eine High-Definition-Spezifikation, die 720 effektive Abtastzeilen und das progressive System verwendet.
*3 Daten, die in einem anderen AVCHD-Format als den oben angegebenen aufgezeichnet werden, können auf dieser Kamera nicht wiedergegeben werden.
Zurück nach oben