Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Foutcodes en meldingen > Zelfdiagnosefunctie

## Zelfdiagnosefunctie

Als een code wordt weergegeven die begint met een letter uit het alfabet, is de zelfdiagnosefunctie in werking getreden. De laatste twee cijfers (hieronder aangeduid met ) verschillen afhankelijk van de toestand van de camera.
Als u de fout niet kunt verhelpen, zelfs niet nadat u de corrigerende handeling enkele keren hebt uitgevoerd, kan het noodzakelijk zijn de camera te laten repareren.
Neem contact op met uw dealer of de plaatselijke, erkende servicedienst.
C:32:

- Er is een storing opgetreden in de hardware van de camera. Schakel de camera uit en daarna weer in.

C:13:

- De camera kan geen gegevens op de geheugenkaart schrijven of lezen. Probeer de camera uit en weer in te schakelen, of probeer de geheugenkaart er meerdere keren uit te halen en weer in te plaatsen.

- Er is een niet-geformatteerde geheugenkaart geplaatst. Formatteer de geheugenkaart. [Details]

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera, of de gegevens zijn beschadigd. Plaats een nieuwe geheugenkaart.

E:61:
E:62:
E:91:

- Er is een storing opgetreden in de camera. Stel alle instellingen terug op de standaardinstellingen en schakel de camera daarna weer in. [Details]

E:94:

- Er doet zich een storing voor tijdens het schrijven of verwijderen van gegevens. De camera moet hersteld worden. Neem contact op met uw dealer of de plaatselijke, erkende servicedienst. Houd alle getallen van de foutcode vanaf E bij de hand.

Terug naar boven