Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > Stilstaande beelden opnemen > Zoomen (stilstaande beelden)

## Zoomen (stilstaande beelden)

Beschikbaar zoombereik
Zoomvergroting
U kunt tijdens het opnemen een beeld vergroten met de W/T (zoom)-hendel. De optische zoomfunctie van de camera kan beelden tot 3,6× vergroten.
Met de optische zoomfunctie kunt u een beeld vergroten zonder dat de oorspronkelijke beeldkwaliteit verslechtert.

1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

1. Draai aan de W/T (zoom)-hendel.

- Beweeg de hendel naar de T-kant om in te zoomen of naar de W-kant om uit te zoomen.

- Wanneer zoomen toegewezen is aan de bedieningsring, kunt u in- en uitzoomen met de bedieningsring. [Details]

Opmerkingen

- De zoom is vergrendeld aan de W-kant in de functie [Panorama d. beweg.].

### Beschikbaar zoombereik

Door de zoommethodes te combineren, kan de camera een hoge vergrotingsfactor bereiken. Het pictogram en de zoombalk op het scherm veranderen afhankelijk van de zoomfunctie die u gebruikt.

1. Bereik van de optische zoom

De optische zoomfunctie van de camera kan beelden tot 3,6× vergroten.

1. Zoombereik (niet optisch)

Zoomen met de oorspronkelijke beeldkwaliteit
Wanneer [Beeldformaat] ingesteld is op een andere functie dan [L], kunt u stilstaande beelden opnemen zonder een verslechtering van de oorspronkelijke beeldkwaliteit (zelfs als de optische zoomvergroting hoger ligt dan 3,6×) door een bijsnijdende beeldverwerking.
() [Helder Beeld Zoom]
Zoomen met bijna de oorspronkelijke beeldkwaliteit [Details]
() [Digitale zoom]
Zoomen met minder dan de oorspronkelijke beeldkwaliteit [Details]

Functie | Instellingen | Zoombalk
Alleen optische zoom gebruiken | [Beeldformaat]: [L] [Helder Beeld Zoom]: [Uit] [Digitale zoom]: [Uit] |
Zoomen zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert | [Beeldformaat]: andere instelling dan [L] [Helder Beeld Zoom]: [Uit] [Digitale zoom]: [Uit] |
Heldere beelden opnemen met [Helder Beeld Zoom] (bijna de oorspronkelijke beeldkwaliteit) | [Helder Beeld Zoom]: [Aan] [Digitale zoom]: [Uit] |
Zoomen naar de maximale zoomvergroting | [Helder Beeld Zoom]: [Aan] [Digitale zoom]: [Aan] [Helder Beeld Zoom] is mogelijk niet beschikbaar voor sommige instellingen. [Details] |

### Zoomvergroting

De ondersteunde zoomvergrotingen verschillen afhankelijk van de instellingen of het beeldformaat. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beschikbare zoomvergrotingen wanneer [Helder Beeld Zoom] en [Digitale zoom] ingesteld zijn op [Aan] en [Beeldverhouding] ingesteld is op [3:2].

Beeldformaat | Optische zoom | Zoomen met [Helder Beeld Zoom] [Aan] | Zoomen met maximale zoomvergroting*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* De maximale zoomvergroting is de vergroting wanneer [Helder Beeld Zoom] ingesteld is op [Aan] en [Digitale zoom] ingesteld is op [Aan]. De maximale zoomvergroting verschilt afhankelijk van de instellingen. [Details]
Opmerkingen

- De standaardinstelling voor [Helder Beeld Zoom] is [Uit]. [Details]

- De standaardinstelling voor [Digitale zoom] is [Uit]. Stel [Digitale zoom] in op [Aan] om beelden zelfs met beeldverslechtering te vergroten. [Details]

- De standaardinstelling voor [Beeldformaat] is [L]. Om de zoomvergroting te veranderen, verandert u [Beeldformaat]. [Details]

- Wanneer [Beeldformaat] ingesteld is op [VGA] is [Digitale zoom] beperkt. De maximale zoomvergroting is 54×.

- Andere zoomfuncties dan de optische zoomfunctie zijn niet beschikbaar bij opnemen in de volgende situaties:

- Wanneer de lachsluiterfunctie is ingeschakeld

- Wanneer [Transportfunctie] ingesteld is op [Zelfportret]

- Wanneer [Kwaliteit] ingesteld is op [RAW] of [RAW en JPEG]

- De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet wanneer u een andere zoomfunctie gebruikt dan de optische zoomfunctie.

Terug naar boven