Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie instellen > Superieur automatisch

## Superieur automatisch

De camera combineert scèneherkenning en een hoge beeldkwaliteit om de beelden automatisch op te nemen met optimale instellingen.
Raadpleeg "Scèneherkenning" voor meer informatie over de functie scèneherkenning. [Details]

1. Zet de functietoets in de stand (Superieur automatisch).

1. Neem op met de ontspanknop.

De camera neemt indien nodig burstbeelden op en legt meerdere beelden over elkaar (overlay). Door de beelden over elkaar te leggen, neemt de camera een beeld op met minder onderwerpbeweging en ruis.
Wat is het verschil tussen de functie [Superieur automatisch] en de functie [Slim automatisch]?
In de functie [Superieur automatisch] maakt de camera burstbeelden gebaseerd op de herkende scène, waarna er een panoramabeeld wordt samengesteld met behulp van de burstbeelden (overlay-opname).
De camera corrigeert automatisch het tegenlicht en vermindert ruis door de beelden over elkaar te plaatsen. Dit zorgt voor een beeld met een betere kwaliteit dan bij gebruik van de functie [Slim automatisch].
: Scèneherkenning
Nachtscène
Nachtportret
Tegenlichtopname
Portret m. tegenlicht
Landschap
Macro
Portretopname
Kind
Spotlight
Duister
Statief
Beweging
: Verwerking overlapping
Schemeropn. uit hand
Tegenlichtopnamecorr. HDR

- De camera selecteert automatisch een overlay-functie gebaseerd op de herkende scène, waarna (overlay) op het scherm wordt weergegeven.

Opmerkingen

- Wanneer de camera de beelden over elkaar plaatst, duurt het langer om een beeld op te slaan.

- Onder zwakke belichtingsomstandigheden, zoals bij nachtscènes, stelt u [Flitsfunctie] in op [Flitser uit] om een optimaal effect van de over elkaar liggende beelden te verkrijgen.

- Wanneer [Kwaliteit] ingesteld is op [RAW] of [RAW en JPEG], legt de camera de beelden niet over elkaar.

Verwant onderwerp
Functies die niet voor elke opnamefunctie beschikbaar zijn
MENU-items die niet beschikbaar zijn voor elke opnamefunctie
Terug naar boven