Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Nuttige opnamefuncties > De opnamefuncties gebruiken > Flitscompensatie

## Flitscompensatie

U kunt de hoeveelheid flitslicht instellen. Anders dan met belichtingscompensatie kunt u met flitscompensatie de hoeveelheid flitslicht veranderen om de belichting van het hoofdonderwerp te veranderen binnen het bereik van het flitslicht.

1. MENU 3 [Flitscompensatie] gewenste waarde

Als u de waarde verandert naar + wordt de hoeveelheid flitslicht groter, en naar – wordt de hoeveelheid flitslicht kleiner.
Wat is het verschil tussen belichtingscompensatie en flitscompensatie?
Belichtingscompensatie verandert niet alleen de hoeveelheid flitslicht, maar ook de sluitertijd, het diafragma en de ISO-waarde (als [ISO] is ingesteld op [ISO AUTO]). Flitscompensatie verandert alleen de hoeveelheid flitslicht.
Verwant onderwerp
MENU-items die niet beschikbaar zijn voor elke opnamefunctie
Terug naar boven