Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Nuttige opnamefuncties > De opnamefuncties gebruiken > Beeldformaat

## Beeldformaat

[Beeldformaat] bepaalt de grootte van het beeldbestand dat opgenomen wordt als u een beeld opneemt.
Hoe groter het beeldformaat, hoe nauwkeuriger de gereproduceerde details bij het afdrukken op een groot papierformaat. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden opgenomen kunnen worden.

1. MENU 1 [Beeldformaat] gewenst formaat

#### Wanneer [Beeldverhouding] ingesteld is op [3:2]

| Beeldformaat | Aanwijzingen voor gebruik
| L: 20M | 5472 × 3648 pixels | Voor afdrukken tot max. A3+-formaat
| M: 10M | 3888 × 2592 pixels | Voor afdrukken tot max. A3-formaat
| S: 5.0M | 2736 × 1824 pixels | Voor afdrukken van 10×15 cm tot en met A4-formaat

#### Wanneer [Beeldverhouding] ingesteld is op [16:9]

| Beeldformaat | Aanwijzingen voor gebruik
| L: 17M | 5472 × 3080 pixels | Voor weergeven op een HD-televisie
| M: 7.5M | 3648 × 2056 pixels
| S: 4.2M | 2720 × 1528 pixels

#### Wanneer [Beeldverhouding] ingesteld is op [4:3]

| Beeldformaat | Aanwijzingen voor gebruik
| L: 18M | 4864 × 3648 pixels | Voor weergave op een computer
| M: 10M | 3648 × 2736 pixels
| S: 5.0M | 2592 × 1944 pixels
| VGA | 640 × 480 pixels | Voor e-mailbijlagen

#### Wanneer [Beeldverhouding] ingesteld is op [1:1]

| Beeldformaat | Aanwijzingen voor gebruik
| L: 13M | 3648 × 3648 pixels | Voor het opnemen van composities als een mediumformaatcamera
| M: 6.5M | 2544 × 2544 pixels
| S: 3.7M | 1920 × 1920 pixels

Opmerkingen

- Wanneer [Kwaliteit] ingesteld is op [RAW] of [RAW en JPEG], stemt het RAW-beeldformaat overeen met L.

Verwant onderwerp
Beeldverhouding
Terug naar boven