Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Nuttige opnamefuncties > De opnamefuncties gebruiken > DISP (Inhoud weergeven)

## DISP (Inhoud weergeven)

Het histogram weergeven

1. Druk op (Inhoud weergeven) op het keuzewiel en selecteer vervolgens de gewenste functie.

- De selecteerbare functies kunnen ingesteld worden met MENU 1 [DISP-knop].

#### In de opnamefunctie

Graf. weerg. | Hiermee kunt u basisopname-informatie weergeven. De sluitertijd en diafragmawaarde worden grafisch weergegeven.
Alle info weergeven | Hiermee kunt u de opname-informatie weergeven.
Geen info | Er wordt geen opname-informatie weergegeven.
Niveau | Hiermee wordt er een hulpaanduiding weergegeven die de hellingshoek (naar achter, voor, links of rechts) van de camera toont. Als de camera horizontaal wordt gehouden, wordt de hulpaanduiding groen afgebeeld.
Histogram | Hiermee wordt de luminantieverdeling grafisch weergegeven (histogram). U kunt deze functie instellen door MENU 1 [DISP-knop] [Histogram] te selecteren.

#### In de weergavefunctie

Info weergeven | Hiermee kunt u de opname-informatie weergeven.
Histogram | Hiermee kunt u het histogram en de opname-informatie weergeven.
Geen info | Er wordt geen opname-informatie weergegeven.

Grafische weergave
De grafische weergave geeft de sluitertijd en de diafragmawaarde grafisch weer op het beeld zodat u het belichtingssysteem eenvoudig kunt begrijpen. De balk voor de sluitertijd en de balk voor de diafragmawaarde geven de huidige waarden weer.
A: sluitertijd
B: diafragmawaarde

### Het histogram weergeven

Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld weergeeft. De weergegeven grafiek geeft een helder beeld aan wanneer deze rechts hoger is (A) en geeft een donker beeld aan wanneer deze links hoger is (B).

1. Selecteer MENU 1 [DISP-knop].

1. Vink [Histogram] aan en druk vervolgens op de MENU-toets.

1. Druk in de opnamefunctie herhaaldelijk op (Inhoud weergeven) om het histogram weer te geven.

Opmerkingen

- Het histogram wordt ook weergegeven wanneer u één beeld weergeeft, maar in dat geval kunt u de belichting niet aanpassen.

- Het histogram wordt niet weergegeven tijdens:

- Het opnemen/weergeven van bewegende beelden

- Het opnemen met de functie [Panorama d. beweg.] of weergeven van panoramabeelden

- Er kan een groot verschil optreden tussen het histogram dat weergegeven wordt tijdens het opnemen en tijdens het weergeven wanneer:

- De flitser flitst.

- De sluitertijd lang of kort is.

- Het histogram wordt mogelijk niet weergegeven voor beelden die opgenomen werden met andere camera's.

Verwant onderwerp
DISP-knop
Terug naar boven