Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie instellen > Sluitertijdvoorkeuze

## Sluitertijdvoorkeuze

Hiermee kunt u stilstaande beelden maken nadat u de sluitertijd handmatig hebt aangepast.

1. Zet de functietoets in de stand (Sluitertijdvoorkeuze).

1. Draai aan het besturingswiel om de sluitertijdwaarde te selecteren.

- Wanneer [Sluitertijdvoorkeuze] toegewezen is aan de bedieningsring, kunt u deze functie ook instellen met de bedieningsring. [Details]

- U kunt een sluitertijd selecteren van 1/2000 seconde tot 30 seconden.

1. Neem op met de ontspanknop.

Over de sluitertijd
Als u een kortere sluitertijd selecteert, lijken bewegende voorwerpen zoals rennende mensen, bewegende auto's of spattend water stil te staan.
Als u een langere sluitertijd selecteert, laten bewegende voorwerpen zoals een stromende rivier enz. sporen na op het beeld. Zo kunt u natuurlijkere actiebeelden opnemen.
Opmerkingen

- Als de sluitertijd kort is, is de hoeveelheid flitslicht zelfs bij gebruik van de flitser mogelijk onvoldoende.

- Als de correcte belichting niet kan worden verkregen na het doorvoeren van de instellingen, gaan de aanduidingen voor de ingestelde waarde knipperen op het scherm. In deze situatie kunt u opnemen, maar wij raden u aan om de waarden van de flitser opnieuw in te stellen.

- Sluitertijden van 0,4 seconden of langer worden aangegeven met [˝], bijvoorbeeld 0,4˝.

- Als u een langere sluitertijd instelt, wordt het gebruik van een statief aangeraden om de effecten van trillingen te voorkomen.

- Als u lange sluitertijden selecteert, duurt het even om de gegevens te verwerken.

Verwant onderwerp
Functies die niet voor elke opnamefunctie beschikbaar zijn
MENU-items die niet beschikbaar zijn voor elke opnamefunctie
Terug naar boven