Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen / over deze camera > Voorzorgsmaatregelen > Accu

## Accu

Opladen van de accu
Doeltreffend gebruik van de accu
Resterende acculading
Bewaren van de accu
Levensduur van de accu
Compatibele accu's

### Opladen van de accu

- Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u de camera voor het eerst gebruikt.

- U kunt de accu ook opladen als deze niet volledig leeg is. Zelfs als de accu niet volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijke lading van de accu gebruiken.

- Wij adviseren u om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C. Het is mogelijk dat de accu niet efficiënt wordt opgeladen buiten dit temperatuurbereik.

### Doeltreffend gebruik van de accu

- Bij lage temperaturen verminderen de prestaties van de accu. Op koude plaatsen zal de gebruiksduur van de accu dus korter zijn. Wij adviseren het volgende om de accu langer mee te laten gaan:

- Bewaar de accu in een zak tegen uw lichaam om deze op te warmen, en plaats de accu vlak voordat u gaat opnemen terug in de camera.
  (Let op voor kortsluiting als er metalen voorwerpen zoals sleutels in uw zak zitten.)

- De accu zal snel leeg raken als u de flitser of zoom vaak gebruikt.

- Wij adviseren u reserveaccu's bij de hand te houden voor twee of drie keer de verwachte opnametijd, en om proefopnamen te maken alvorens de werkelijke opnamen te maken.

- Laat de accu niet nat worden. De accu is niet waterdicht.

- Laat de accu niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een voertuig of in direct zonlicht.

- Als de aansluitpunten van de accu vuil zijn, lukt het mogelijk niet om de camera in te schakelen of wordt de accu mogelijk niet efficiënt opgeladen. In dat geval veegt u eventueel stof voorzichtig af met behulp van een zachte doek of een wattenstaafje om de accu schoon te maken.

### Resterende acculading

- De aanduiding voor de resterende acculading wordt weergegeven op het scherm.

A: vol
B: leeg

- Het duurt ongeveer 1 minuut voor de aanduiding voor de resterende acculading correct wordt weergegeven.

- De aanduiding voor de resterende acculading is onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet correct.

- Als u de camera gedurende een bepaalde periode niet bedient terwijl deze is ingeschakeld, wordt de camera automatisch uitgeschakeld. (automatische uitschakelfunctie)

- Als de resterende acculading niet wordt weergegeven, drukt u op DISP (Inhoud weergeven) op het besturingswiel. [Details]

### Bewaren van de accu

- Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt en bewaar de camera op een koele, droge plaats. Om de werking van de accu tijdens bewaring te behouden, laadt u de accu minstens eenmaal per jaar op en verbruikt u de lading volledig in de camera.

- Als u de acculading volledig wilt opgebruiken, laat u de camera in de diavoorstellingsfunctie staan totdat de camera wordt uitgeschakeld.

- Om vervuiling van de aansluitpunten, kortsluiting enz. te voorkomen, moet de accu in een plastic zak enz. worden vervoerd en opgeslagen zodat deze niet in aanraking kan komen met metalen voorwerpen.

### Levensduur van de accu

- De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt af naarmate de tijd verstrijkt en door herhaaldelijk gebruik. Als de gebruiksduur van de accu aanzienlijk achteruitgaat, is het waarschijnlijk tijd om deze te vervangen door een nieuwe.

- De levensduur van de accu varieert naargelang de manier waarop deze wordt bewaard en de omstandigheden en omgeving waarin de accu wordt gebruikt.

### Compatibele accu's

- De accu NP-BX1 (bijgeleverd) kan alleen worden gebruikt in Cyber-shot-modellen die compatibel zijn met accu's van het type X.

Terug naar boven