Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Nuttige opnamefuncties > De opnamefuncties gebruiken > AF-hulplicht

## AF-hulplicht

De AF-verlichting levert vullicht om gemakkelijker te kunnen scherpstellen op een onderwerp in een donkere omgeving.
De AF-verlichting werpt rood licht uit zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen zodra de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden totdat de scherpstelling is vergrendeld.
Op dat moment wordt de -indicator weergegeven.

1. MENU 4 [AF-hulplicht] gewenste functie

| Automatisch | Hiermee kunt u instellen of de AF-verlichting al dan niet moet worden gebruikt.
| Uit

Opmerkingen

- De camera kan scherpstellen zolang het licht van de AF-verlichting het onderwerp bereikt, ongeacht of het licht het midden van het onderwerp al dan niet kan bereiken.

- In de volgende situaties kunt u [AF-hulplicht] niet gebruiken:

- Tijdens het opnemen van bewegende beelden

- In de functie [Panorama d. beweg.]

- Wanneer de functie (Landschap), (Nachtscène), (Huisdieren), (Vuurwerk) of (Sportactie) geselecteerd is bij [Scènekeuze].

- Als u de AF-verlichting gebruikt, is het normale AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt met een stippellijn een nieuw AF-bereikzoekerframe weergegeven. De automatische scherpstelling werkt met voorrang op onderwerpen die zich dichtbij het midden van het frame bevinden.

- De AF-verlichting zendt zeer helder licht uit. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico's bestaan, mag u niet van dichtbij rechtstreeks in de AF-verlichtingslamp kijken.

Terug naar boven