Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Nuttige opnamefuncties > De opnamefuncties gebruiken > NR bij hoge-ISO

## NR bij hoge-ISO

Als u opneemt met een hoge ISO-gevoeligheid, vermindert de camera de ruis. Terwijl de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, kan er in sommige gevallen een mededeling worden afgebeeld en kunt u gedurende die tijd geen nieuw beeld opnemen.

1. MENU 4 [NR bij hoge-ISO] gewenste functie

| Hoog | Hiermee wordt de ruisonderdrukking bij hoge ISO-gevoeligheid sterk ingeschakeld. Selecteer deze optie om voorrang te geven aan de ruisonderdrukking.
| Normaal | Hiermee wordt de ruisonderdrukking bij hoge ISO-gevoeligheid normaal ingeschakeld.
| Laag | Hiermee wordt de ruisonderdrukking bij hoge ISO-gevoeligheid gematigd ingeschakeld. Selecteer deze optie om voorrang te geven aan de snelheid van het opnemen.

Opmerkingen

- Ruisonderdrukking is niet beschikbaar voor RAW-beelden.

Verwant onderwerp
MENU-items die niet beschikbaar zijn voor elke opnamefunctie
Terug naar boven