Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Фотосъемка > Фотосъемка

## Фотосъемка

1. Установите диск выбора режимов в положение (Интеллект. Авто).

1. Держите фотоаппарат устойчиво, как показано на рисунке.

- Не закрывайте вспышку пальцами.

1. Нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки.

Если изображение находится в фокусе, раздается звуковой сигнал и загорается индикатор ( или ).
Индикатор фокусировки
Горит индикатор : изображение находится в фокусе.
Горит индикатор : изображение находится в фокусе. Положение фокусировки изменится в соответствии с движением объекта.
Горит индикатор : фотоаппарат находится в процессе фокусировки.
Мигает индикатор : не удалось выполнить фокусировку.

- Минимально допустимое расстояние для съемки составляет приблизительно 5 см (W), 55 см (T) (от объектива).

1. Нажмите кнопку затвора до конца.

- Не закрывайте область (A), показанную на рисунке.

- При использовании вспышки она (B) выдвигается автоматически. Если вспышка не будет использоваться, нажмите на нее, чтобы закрыть.

При фотосъемке объекта, на который трудно выполнить фокусировку

- Если фотоаппарат не сможет выполнить фокусировку автоматически, то будет мигать индикатор фокусировки и звуковой сигнал не прозвучит. Измените компоновку кадра или настройку фокусировки. [Подробно]

- Фокусировка может быть затруднена в следующих ситуациях:

- в условиях недостаточного освещения, когда объект находится на большом расстоянии;

- слабый контраст между объектом съемки и фоном;

- объект съемки находится за стеклом;

- объект съемки быстро движется;

- имеется отраженный свет или блестящие поверхности;

- объект подсвечен сзади или имеются вспышки.

Смежная тема
Просмотр фотоснимков
Размер изобр.
В начало страницы