Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Панорамный обзор

## Панорамный обзор

Позволяет создать панорамное изображение с помощью компоновки изображений.

1. Установите диск выбора режимов в положение (Панорамный обзор).

1. Поворачивайте кольцо управления для выбора направления съемки.

Если для кольца управления назначена другая функция, то нажмите кнопку MENU 1 [Панорама: направл.].

1. Наведите фотоаппарат на объект, для которого необходимо настроить яркость и фокусировку, затем нажмите кнопку затвора наполовину.

A: эта часть не будет записана.

1. Удерживая кнопку затвора наполовину, совместите фотоаппарат с краем объекта для съемки, а затем нажмите кнопку затвора до упора.

1. Выполните с помощью фотоаппарата панорамную съемку до конца направляющей полосы (B) в соответствии с индикатором на экране.

Советы по выполнению панорамных снимков
Держите фотоаппарат, прижав локти к телу, затем перемещайте фотоаппарат по дуге с постоянной скоростью в направлении, указанном на индикаторе на экране. (Выполните движение полукругом в течение 5-6 секунд).
Перед съемкой рекомендуется несколько раз попрактиковаться.
Для лучшего эффекта убедитесь в наличии достаточного расстояния между объектом и фоном и окружающего освещения.
Вертикальное направление
Горизонтальное направление

- Сначала нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус и экспозицию. Затем нажмите кнопку затвора до упора и поверните или наклоните фотоаппарат.

- Если часть с сильно изменяющимися формами или видом сосредоточена вдоль края экрана, композиция изображения может быть нарушена. В этом случае отрегулируйте компоновку кадра так, чтобы эта часть находилась по центру изображения, а затем выполните съемку еще раз.

Примечания

- Если за определенный отрезок времени не удастся переместить фотоаппарат по всей панораме, то в совмещенном изображении появится серый участок. В этом случае перемещайте фотоаппарат быстрее для записи полного панорамного изображения.

- Поскольку соединяются вместе несколько изображений, соединенная часть может быть записана неровно.

- Если полный угол панорамной съемки и заблокированный угол АЭ/AF сильно отличаются по яркости, цвету или фокусировке, то съемка может не получиться. В этом случае измените заблокированный угол АЭ/AF и выполните съемку еще раз.

- Панорамные изображения невозможно создать в следующих случаях.

- Перемещение фотоаппарата производится слишком быстро или слишком медленно.

- Сильное дрожание фотоаппарата.

Смежная тема
Прокрутка панорамных изображений для отображения
Панорама: размер
Панорама: направл.
Функции, недоступные для каждого режима съемки
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы