Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устранение неисправностей > Предупреждающие индикаторы и сообщения > Индикация самодиагностики

## Индикация самодиагностики

Если появится код, начинающийся с буквы алфавита, это означает, что работает функция самодиагностики фотоаппарата. Последние две цифры (указанные в виде ) отличаются в зависимости от состояния фотоаппарата.
Если не удается решить проблему даже после нескольких попыток выполнить следующие действия по ее устранению, фотоаппарат, возможно, нуждается в ремонте.
Обратитесь к дилеру или в местный уполномоченный сервисный центр.
C:32:

- Проблема с оборудованием фотоаппарата. Выключите и снова включите питание.

C:13:

- Фотоаппарат не может выполнить считывание или записать данные на карту памяти. Попробуйте выключить и снова включить фотоаппарат или выньте и вставьте карту памяти несколько раз.

- Вставлена неотформатированная карта памяти. Выполните форматирование карты памяти. [Подробно]

- Вставленную карту памяти невозможно использовать для данного фотоаппарата или же данные повреждены. Вставьте новую карту памяти.

E:61:
E:62:
E:91:

- Произошел сбой в работе фотоаппарата. Выполните инициализацию фотоаппарата, а затем включите питание снова. [Подробно]

E:94:

- Неисправность при записи или удалении данных. Требуется ремонт. Обратитесь к дилеру или в местный уполномоченный сервисный центр. Будьте готовы предоставить все цифры в коде ошибок, начиная с E.

В начало страницы