Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Режим Фокусировки

## Режим Фокусировки

Выбор способа фокусировки в зависимости от перемещения объекта.
АФ означает “Автоматическую фокусировку”, функцию, при которой фокусировка регулируется автоматически.

1. MENU 2 [Режим Фокусировки] нужный режим

| (Покадровая АФ) | Фотоаппарат фиксирует фокусировку после настройки фокусировки. Используйте функцию [Покадровая АФ], если объект съемки не движется.
| (Непрерывная АФ) | Фотоаппарат продолжает выполнять фокусировку, пока кнопка затвора удерживается наполовину нажатой. Используйте эту функцию, если объект съемки движется.
| (Прямая РФ) | Позволяет одновременно использовать ручную фокусировку и автофокусировку.
| (Ручной фокус) | Ручная настройка фокуса.

### Использование функции [Прямая РФ]/[Ручной фокус]

1. MENU 2 [Режим Фокусировки] [Прямая РФ] или [Ручной фокус]

1. Настройка фокусировки с помощью поворота кольца управления.

- Используйте функцию выделения контура, [Фокусиров. лупа] или функцию [Помощь для РФ] для облегчения регулировки фокусировки.

- Если для параметра [Режим Фокусировки] установлено значение [Прямая РФ], автофокусировка включается при нажатии кнопки затвора наполовину.

Фокусировка с помощью функции [Прямая РФ]
Функция [Прямая РФ] позволяет одновременно использовать ручную фокусировку и автофокусировку следующим образом.

- После автофокусировки выполните ручную настройку фокусировки.

Данная функция эффективна при необходимости точной фокусировки. Удерживайте кнопку затвора наполовину нажатой, а затем поворачивайте кольцо управления.

- Предварительно настройте фокусировку вручную, а затем воспользуйтесь автофокусировкой.

Данная функция эффективна при фокусировке на объектах, находящихся ближе к заднему краю сцены, поскольку эти объекты обычно оказываются не в фокусе при использовании автоматической настройки фокусировки.
Примечания

- При установке слишком близкого фокусного расстояния на изображении могут отобразиться пыль или отпечатки пальцев на объективе. Протрите объектив мягкой тканью и т.п.

- После изменения способа фокусировки установленное значение расстояния фокусировки будет удалено.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
Уров. выделения контуров
Функция центр. кнопки
Помощь для РФ
В начало страницы