Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Увеличение на кол.

## Увеличение на кол.

Выбор метода увеличения при функции увеличения, назначенной для кольца управления.
Функция увеличения назначается для кольца управления в качестве настройки по умолчанию, если в качестве режима съемки выбран [Интеллект. Авто] или [Супер авторежим].

1. MENU 2 [Увеличение на кол.] нужный режим

| Стандартное | Плавное увеличение/уменьшение с помощью кольца управления.
| Шаг | Увеличение/уменьшение по фиксированным шагам фокусного расстояния с помощью кольца управления. Фиксированные шаги* составляют 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм и 100 мм. * эквивалент 35 мм

Примечания

- В следующих случаях увеличение будет [Стандартное], даже если уставлено значение [Шаг].

- При увеличении с помощью рычажка увеличения W/T (увеличение).

- При выполнении видеосъемки

- При использовании функций увеличения, за исключением оптического увеличения

Смежная тема
Кольцо управления
В начало страницы