Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Приор. диафрагмы

## Приор. диафрагмы

Позволяет регулировать масштаб фокусировки или степень расфокусировки фона.

1. Установите диск выбора режимов в положение (Приор. диафрагмы).

1. Поверните колесико управления и выберите значение диафрагмы (значение F).

- Если функция [Приор. диафрагмы] назначена для кольца управления, то ее можно активировать с помощью этого кольца. [Подробно]

- Можно установить величину диафрагмы (значение F) от F1,8 до F11. (При повороте рычажка W/T (увеличение) в сторону T минимальное значение диафрагмы (значение F) увеличится).

- Скорость затвора будет автоматически установлена в диапазоне от 1/2000 секунды до 8 секунд.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

О диафрагме
Чем ниже значение диафрагмы (значение F), тем шире отверстие, через которое проходит свет. Глубина фокусировки уменьшается, и все объекты, которые находятся за пределами узкого диапазона, будут не в фокусе. Этот эффект хорошо подходит для съемки портретов и т.д.
Чем больше значение диафрагмы (значение F), тем уже отверстие, через которое проходит свет. При этом будут отчетливо отображаться объекты, находящиеся относительно близко и далеко от объектива. Высокие значения величины диафрагмы хорошо подходят для съемки пейзажей и т.д.
Примечания

- Если после выполнения настроек правильная экспозиция не достигнута, на экране будут мигать индикаторы значения настройки. Можно выполнить съемку при выбранных настройках, однако рекомендуется заново настроить мигающие значения.

- Яркость изображения на экране может отличаться от реального записанного изображения.

Смежная тема
Функции, недоступные для каждого режима съемки
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы