Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Авто кадрирование

## Авто кадрирование

После распознавания и съемки лиц, крупных планов или объектов, отслеживаемых функцией следящей фокусировки, полученное изображение автоматически обрезается до оптимальной композиции.
Записываются как оригинальные, так и обрезанные изображения. Обрезанное изображение записывается с тем же размером, что и оригинальное изображение.

1. MENU 2 [Авто кадрирование] нужный режим

Если фотоаппарат определит, что полученное изображение можно обрезать, значок на экране станет зеленым.

- После съемки обрезанная область будет обозначена рамкой на экране автоматического просмотра.

| (Выкл) | Позволяет выбрать, следует ли использовать функцию [Авто кадрирование].
| (Авто)

Примечания

- В зависимости от условий съемки изображение может быть не обрезано до оптимальной композиции.

- Функцию автокадрирования не удастся использовать при следующих настройках.

- Если для параметра [Качество] установлено значение [RAW] или [RAW и JPEG]

- Если для параметра [DRO/Авто HDR] установлено значение [Авто HDR]

- Если для параметра [Режим Фокусировки] установлено значение [Ручной фокус]

- Если для параметра [Режим протяжки] установлено значение [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр], [Автоспуск (непр.)], [Брек.: Непрер.] или [Брекетинг WB]

- Если для параметра [ISO] установлено значение [Многокадр. шумоподавл.]

- Если для параметра [Улыб./Распоз. Лиц] установлено значение [Выкл], функцию [Авто кадрирование] не удастся использовать для лиц.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы