Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Режим измер.

## Режим измер.

Выбор режима [Режим измер.], устанавливающего, какую часть объекта следует использовать для определения экспозиции.

1. MENU 3 [Режим измер.] нужный режим

| (Мульти) | Изображение разделяется на составные области, и экспозамер выполняется для каждой области. Фотоаппарат определяет хорошо сбалансированную экспозицию (многозонный экспозамер).
| (Центр) | Выполняется экспозамер центра изображения и определяется экспозиция на основе яркости находящегося там объекта (центровзвешенный экспозамер).
| (Точечный) | Совместите перекрестие точечного экспозамера (A) с объектом для измерения части объекта (точечный экспозамер). Данная функция удобна, когда объект подсвечен сзади, или при наличии сильного контраста между объектом и фоном.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы