Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Фотосъемка > Увеличение (Фотосъемка)

## Увеличение (Фотосъемка)

Доступное увеличение
Масштаб увеличения
Позволяет увеличивать изображение во время съемки с помощью рычажка W/T (увеличение). Функция оптического увеличения позволяет увеличить изображения до 3,6×.
Оптическое увеличение позволяет увеличивать снимок без ухудшения его исходного качества.

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. Поверните рычажок W/T (увеличение).

- Поворачивайте рычажок в сторону T для увеличения или в сторону W для уменьшения.

- Если функция увеличения назначена для кольца управления, то с его помощью можно также выполнять увеличение и уменьшение. [Подробно]

Примечания

- В режиме [Панорамный обзор] увеличение фиксируется в положении W.

### Доступное увеличение

Значительный масштаб увеличения достигается путем объединения методов увеличения. Значок и шкала увеличения на экране будут изменяться в соответствии с используемым увеличением.

1. Диапазон оптического увеличения

Функция оптического увеличения позволяет увеличить изображения до 3,6×.

1. Диапазон увеличения, за исключением оптического увеличения

Увеличение с исходным качеством изображения
Если для параметра [Размер изобр.] установлено значение, отличное от [L], то за счет дополнительной обработки изображения можно делать фотоснимки без ухудшения исходного качества, даже если масштаб оптического увеличения превышает значение 3,6×.
() [Увел. четк. изобр.]
Увеличение с близким к исходному качеством изображения [Подробно]
() [Цифров увелич]
Более низкое в сравнении с исходным качество изображения [Подробно]

Операция | Настройки | Шкала увеличения
Использование только оптического увеличения | [Размер изобр.]: [L] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
Увеличение изображений без ухудшения качества | [Размер изобр.]: значение, отличное от [L] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
Получение четких изображений с помощью функции [Увел. четк. изобр.] (близкое к исходному качество изображения). | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
Масштабирование с максимальным диапазоном увеличения | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Вкл] Функция [Увел. четк. изобр.] может быть недоступна для некоторых настроек. [Подробно] |

### Масштаб увеличения

Поддерживаемые масштабы увеличения зависят от настроек или размера изображения. В таблице ниже приведены масштабы увеличения, если для параметров [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич] установлено значение [Вкл], а для параметра [Формат] установлено значение [3:2].

Размер изобр. | Оптическое увеличение | Увеличение, если функция [Увел. четк. изобр.] [Вкл] | Увеличение с максимальным масштабом увеличения*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Максимальный масштаб увеличения достигается, когда для параметра [Увел. четк. изобр.] установлено значение [Вкл] и для параметра [Цифров увелич] установлено значение [Вкл]. Максимальный масштаб увеличения зависит от настроек. [Подробно]
Примечания

- Для параметра [Увел. четк. изобр.] настройкой по умолчанию является [Выкл]. [Подробно]

- Для параметра [Цифров увелич] настройкой по умолчанию является [Выкл]. Установите для параметра [Цифров увелич] значение [Вкл] для увеличения изображений даже с ухудшением качества. [Подробно]

- Для параметра [Размер изобр.] настройкой по умолчанию является [L]. Для изменения масштаба увеличения измените значение параметра [Размер изобр.]. [Подробно]

- Если для параметра [Размер изобр.] установлено значение [VGA], функция [Цифров увелич] имеет ограниченное действие. Максимальный масштаб увеличения составляет 54×.

- Функции увеличения, за исключением оптического увеличения, недоступны во время съемки в следующих ситуациях.

- Если активирована функция Smile Shutter

- Если для параметра [Режим протяжки] установлено значение [Автопортрет]

- Если для параметра [Качество] установлено значение [RAW] или [RAW и JPEG]

- Функция распознавания лиц не работает с функциями увеличения, за исключением оптического увеличения.

В начало страницы