Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности / Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Меры предосторожности

## Меры предосторожности

Резервное копирование содержимого карты памяти
О файлах базы изображений
Не используйте/не храните фотоаппарат в следующих местах
О переноске
О рабочих температурах
О конденсации влаги
Функции, встроенные в фотоаппарат
Что такое формат 1080 60p/50p?
О совместимости данных изображения
Примечания по воспроизведению видеозаписей на других устройствах
Примечания относительно экрана и объектива
Примечания относительно вспышки

### Резервное копирование содержимого карты памяти

Не выключайте фотоаппарат, не извлекайте батарейный блок или карту памяти в то время, когда горит индикатор доступа. В противном случае можно повредить карту памяти. Не забывайте делать резервное копирование для защиты данных.

### О файлах базы изображений

При установке в фотоаппарат карты памяти, на которой нет файла базы изображений, и включении питания, часть емкости карты памяти будет использована для автоматического создания файла базы изображений. Может потребоваться некоторое время, прежде чем вы сможете выполнить следующую операцию. При возникновении ошибки файла базы изображений выполните импорт изображений на компьютер с помощью “PlayMemories Home”, затем отформатируйте карту памяти.

### Не используйте/не храните фотоаппарат в следующих местах

- В чрезмерно жарком, холодном или влажном месте
  В таких местах, как автомобиль, припаркованный под прямыми лучами солнца, корпус фотоаппарата может деформироваться, и это может привести к неисправности.

- Под прямыми лучами солнца и возле обогревателя
  Корпус фотоаппарата может обесцветиться или деформироваться, и это может привести к неисправности.

- В месте, подверженном качающей вибрации

- Вблизи сильного магнитного поля

- В местах с повышенным содержанием песка или пыли
  Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания песка или пыли в фотоаппарат. Это может привести к неисправности фотоаппарата, и в некоторых случаях эта неисправность не может быть устранена.

### О переноске

Не садитесь, если фотоаппарат находится в заднем кармане брюк или юбки, так как это может привести к возникновению неисправности или повреждению фотоаппарата.

### О рабочих температурах

Фотоаппарат предназначен для использования при температуре от 0°C до 40°C. Съемка в чрезмерно холодных или жарких местах, где температура выходит за этот диапазон, не рекомендуется.

### О конденсации влаги

- При непосредственном перемещении фотоаппарата из холодного помещения в теплое внутри или снаружи фотоаппарата может конденсироваться влага. Эта конденсация влаги может привести к неисправности фотоаппарата.

- В случае конденсации влаги выключите питание фотоаппарата и подождите около часа для испарения влаги. Обратите внимание, что в случае съемки при наличии влаги, остающейся внутри объектива, не удастся получить четкие снимки.

### Функции, встроенные в фотоаппарат

- В данном руководстве приведено описание функций устройств с поддержкой форматов 1080 60i и 1080 50i.

Чтобы проверить, поддерживает ли фотоаппарат форматы 1080 60i или 1080 50i, проверьте следующие метки на нижней стороне фотоаппарата.

- Устройство с поддержкой формата 1080 60i: 60i

- Устройство с поддержкой формата 1080 50i: 50i

- Находясь в самолете, установите для параметра [Режим полета] значение [Вкл].

### Что такое формат 1080 60p/50p?

- В отличие от применявшихся до настоящего времени стандартных режимов записи, в которых использовался метод записи с чересстрочной разверткой, в этом фотоаппарате для записи используется метод прогрессивной развертки. Это позволяет повысить разрешение и получить более четкое и более реалистичное изображение.

### О совместимости данных изображения

- Этот фотоаппарат поддерживает универсальный стандарт DCF (Design rule for Camera File system), установленный JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Корпорация Sony не гарантирует, что этот фотоаппарат будет воспроизводить изображения, записанные или отредактированные на другой аппаратуре, а также что другая аппаратура будет воспроизводить изображения, записанные с помощью этого фотоаппарата.

### Примечания по воспроизведению видеозаписей на других устройствах

- Для записи формата AVCHD фотоаппарат использует MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Видеозаписи, записанные в формате AVCHD с помощью этого фотоаппарата, не удастся воспроизвести на следующих устройствах.

- Другие устройства, поддерживающие формат AVCHD, но не поддерживающие High Profile.

- Устройства, которые не поддерживают формат AVCHD

Для записи формата MP4 в фотоаппарате также используется MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. По этой причине видеозаписи в формате MP4, выполненные с помощью этого фотоаппарата, не удастся воспроизвести на устройствах, не поддерживающих MPEG-4 AVC/H.264.

- Воспроизведение дисков с качеством изображения высокой четкости (HD) возможно только на устройствах воспроизведения, поддерживающих формат AVCHD. Диск, записанный с качеством изображения высокой четкости (HD), не удастся воспроизвести на DVD-проигрывателе или устройстве записи дисков DVD, поскольку они не поддерживает формат AVCHD. Кроме того, при установке диска с качеством изображения высокой четкости (HD), записанного в формате AVCHD, в DVD-проигрыватель или устройство записи DVD, возможно, не удастся извлечь диск.

- Видеозаписи, записанные в формате 1080 60p/1080 50p, можно воспроизвести только на устройствах, поддерживающих формат 1080 60p/1080 50p.

### Примечания относительно экрана и объектива

- Экран изготовлен с применением высокоточной технологии, что обеспечивает эффективное использование более 99,99 % пикселей. Однако на экране могут появляться маленькие темные и/или светлые точки (белого, красного, синего или зеленого цвета). Такие точки являются результатом производственного процесса и никаким образом не влияют на запись.

- Воздействие на экран или на объектив прямого солнечного света в течение длительного периода времени может привести к неисправностям. Помещая фотоаппарат вблизи окна или на открытом воздухе, соблюдайте осторожность.

- Не нажимайте на экран. Экран может быть обесцвечен, и это может привести к неисправности.

- При низкой температуре на экране может оставаться остаточное изображение. Это не является неисправностью.

- Будьте осторожны, чтобы не препятствовать движению объектива, и не прикладывайте к нему силу.

### Примечания относительно вспышки

- При использовании вспышки она выдвигается автоматически. Если вспышка не будет использоваться, нажмите на нее, чтобы закрыть.

- Не закрывайте вспышку пальцами.

- Не переносите фотоаппарат за вспышку и не прилагайте к ней излишних усилий.

- Не допускайте попадания воды, пыли или песка в выдвинутую вспышку, так как это может привести к неисправности.

В начало страницы