Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устранение неисправностей > Поиск и устранение неисправностей > Фотосъемка/видеосъемка

## Фотосъемка/видеосъемка

Невозможно записать изображения.

- Проверьте свободную емкость карты памяти. Если она заполнена, выполните одно из следующих действий.

- Удалите ненужные изображения. [Подробно] [Подробно]

- Замените карту памяти.

- Невозможно записать изображения во время зарядки вспышки.

- При выполнении видеосъемки рекомендуется использовать следующие карты памяти.

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick XC-HG Duo” или “Memory Stick Micro” (Mark2)

- карта памяти SD, карта памяти SDHC, карта памяти SDXC, карта памяти microSD, карта памяти microSDHC или карта памяти microSDXC (класс 4 или выше)

Функция Smile Shutter не работает.

- Снимок не будет сделан, если не определена улыбка на лице человека. [Подробно]

Функция подавления размытости не работает.

- Функция подавления размытости, возможно, будет работать ненадлежащим образом при съемке ночных сцен.

- Для выполнения съемки сначала нажмите кнопку затвора наполовину, а затем до конца.

Для записи требуется много времени.

- Работает функция снижения шума. Это не является неисправностью. [Подробно] [Подробно]

- Съемка производится в режиме RAW. Так как файлы данных RAW обладают большим размером, режим съемки RAW может занять некоторое время.

- Идет обработка изображения с помощью функции авто HDR. [Подробно]

- Фотоаппарат выполняет наложение изображений. [Подробно] [Подробно]

Изображение не сфокусировано.

- Объект находится слишком близко. Во время съемки убедитесь, что расстояние от объектива до объекта больше, чем минимально допустимое расстояние для съемки (приблизительно 5 см (W)/55 см (T) от объектива).

- При фотосъемке в меню [Выбор сцены] был выбран режим (Спорт), (Пейзаж), (Ночная Сцена) или (Фейерверки).

Не работает увеличение.

- Использовать оптическое увеличение при видеосъемке в режиме [Панорамный обзор] не удастся.

- В следующих случая можно использовать только оптическое увеличение.

- При включенной функции Smile Shutter.

- Для параметра [Режим протяжки] установлено значение [Автопортрет].

- Для параметра [Качество] выбрано значение [RAW] или [RAW и JPEG].

Вспышка не работает.

- Использовать вспышку не удастся в следующих случаях.

- Для параметра [Режим протяжки] выбрано значение [Автоспуск (непр.)] или [Брек.: Непрер.]. [Подробно]

- В меню [Выбор сцены] выбран режим (Устр. размыт. движ.), (Ночная Сцена), (Сумерки с рук), (Фейерверки) или (Высок. чувствит.).

- Съемка в режиме [Панорамный обзор]

- Съемка в режиме видеосъемки

- Установите для вспышки режим [Запол. вспыш.], если для режима [Выбор сцены] установлено значение (Домашнее животное), (Гастрономия), (Пейзаж), (Спорт) или (Закат). [Подробно]

При использовании вспышки на фотоснимках появляются размытые круглые белые пятна.

- Частицы в воздухе (пыль, пыльца и т.д.) отразили свет вспышки и появились на снимке. Это не является неисправностью. [Подробно]

Функция съемки крупным планом (Макро) не работает.

- Фотоаппарат автоматически регулирует фокусировку. Нажмите и удерживайте кнопку затвора нажатой наполовину. Регулировка фокусировки может занять некоторое время при съемке близко расположенного объекта.

- В режиме [Выбор сцены] выбран режим (Спорт), (Пейзаж), (Ночная Сцена) или (Фейерверки).

Дата и время не отображаются на экране.

- Во время съемки дата и время не отображаются. Они отображаются только во время воспроизведения.

Величина F и скорость затвора.

- Экспозиция установлена неправильно. Исправьте [Коррек.экспоз.]. [Подробно]

Цвета изображения являются неправильными.

- Настройте [Баланс белого]. [Подробно]

- Выбран параметр [Эффект рисунка]. [Подробно]

- Запустите [Инициализац.] для восстановления настроек по умолчанию. [Подробно]

Изображение выглядит слишком ярким или темным.

- Запустите [Инициализац.] для восстановления настроек по умолчанию. [Подробно]

При просмотре экрана в темном месте на изображении появляются помехи.

- Фотоаппарат пытается улучшить видимость экрана посредством временного повышения яркости в условиях недостаточного освещения. Это не оказывает воздействия на записанное изображение.

На изображении видна темная тень.

- В зависимости от яркости объекта при изменении величины диафрагмы может быть заметна темная тень. Это не является неисправностью.

Глаза человека выглядят красными.

- Установите для параметра [Ум.эфф.кр.глаз] значение [Вкл]. [Подробно]

- При использовании вспышки фотографируйте объект на расстоянии ближе, чем радиус действия вспышки.

- Осветите комнату и выполните съемку объекта.

На экране появляются и остаются точки.

- Это не является неисправностью. Эти точки не записываются.

Невозможно выполнить последовательную съемку изображений.

- Карта памяти заполнена. Удалите ненужные изображения. [Подробно] [Подробно]

- Низкий уровень заряда батареи. Установите заряженный батарейный блок.

Один и тот же снимок сделан несколько раз.

- Установите для параметра [Режим протяжки] значение [Покадров. Съемка]. [Подробно]

В начало страницы