Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Приор. выдержки

## Приор. выдержки

Можно выполнить фотосъемку, вручную отрегулировав скорость затвора.

1. Установите диск выбора режимов в положение (Приор. выдержки).

1. Поверните колесико управления для выбора значения скорости затвора.

- Если функция [Приор. выдержки] назначена для кольца управления, то ее можно активировать с помощью этого кольца. [Подробно]

- Скорость затвора можно изменять в диапазоне от 1/2000 секунды до 30 секунд.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

О скорости затвора
При высокой скорости затвора движущиеся объекты, такие как бегущие люди, движущиеся машины, брызги воды и т.д. выглядят застывшими.
Если установить низкую скорость затвора, будут отображаться следы движущихся объектов, таких как поток воды и т.д. При этом можно получить изображения, на которых более выразительно передается эффект движения.
Примечания

- При высокой скорости затвора яркость света вспышки может оказаться недостаточной даже в случае включения вспышки.

- Если после выполнения настроек правильная экспозиция не достигнута, на экране будут мигать индикаторы значения настройки. Можно выполнить съемку при выбранных настройках, однако рекомендуется заново настроить мигающие значения.

- Скорость затвора 0,4 секунды или более обозначается символом [˝], например, 0,4˝.

- При установке более низкой скорости затвора рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- При выборе низкой скорости затвора потребуется время для обработки данных.

Смежная тема
Функции, недоступные для каждого режима съемки
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы