Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Увел. четк. изобр.

## Увел. четк. изобр.

Общий масштаб увеличения при установленном значении [Увел. четк. изобр.] (включая 3,6× оптическое увеличение)
Функция [Увел. четк. изобр.] позволяет увеличивать изображение во время фотосъемки с качеством изображения, близким к исходному.
Сначала фотоаппарат увеличивает изображения с исходным качеством изображения, в зависимости от выбранного размера изображения.
Если для функции [Увел. четк. изобр.] установлено значение [Вкл], то фотоаппарат автоматически переключается в режим [Увел. четк. изобр.] в случае превышения диапазона увеличения без ухудшения исходного качества изображения.

1. MENU 4 [Увел. четк. изобр.] нужный режим

| Вкл | Увеличение изображений с качеством, близким к исходному качеству изображения, в зависимости от размера изображения. Переключитесь в положение [Увел. четк. изобр.] в пределах диапазона отображения .
| Выкл | Функция [Увел. четк. изобр.] не используется.

Примечания

- Для увеличения изображений в пределах диапазона, в котором возможно сохранение исходного качества изображения, установите для функций [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич] значение [Выкл]. [Подробно]

- Функция [Увел. четк. изобр.] не работает в следующих ситуациях.

- В режиме видеосъемки

- В режиме [Панорамный обзор]

- При включенной функции Smile Shutter.

- Если для параметра [Режим протяжки] установлено значение [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр], [Автопортрет], [Автоспуск (непр.)] или [Брек.: Непрер.].

- Если для параметра [Качество] установлено значение [RAW] или [RAW и JPEG].

- Если для параметра [ISO] установлено значение [Многокадр. шумоподавл.].

- Если для параметра [Режим протяжки] установлено значение [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр], [Автоспуск (непр.)] или [Брек.: Непрер.] или при съемке видеозаписей, функция цифрового увеличения будет автоматически включена вне зависимости от настроек параметра [Цифров увелич].

- Функция распознавания лиц не работает в диапазоне [Увел. четк. изобр.].

### Общий масштаб увеличения при установленном значении [Увел. четк. изобр.] (включая 3,6× оптическое увеличение)

Поддерживаемые масштабы увеличения различаются в зависимости от размера изображения.

#### Если для параметра [Формат] установлено значение [3:2]

Размер изображения | Общий масштаб увеличения
L: 20M | Прибл. 7,2×
M: 10M | Прибл. 10×
S: 5.0M | Прибл. 14×

В начало страницы