Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Red.sz.dł.naśw.

## Red.sz.dł.naśw.

Po ustawieniu czasu otwarcia migawki na 1/3 sekundy lub dłużej (fotografowanie przy długiej ekspozycji), redukcja szumów zostanie włączona przez taki sam czas, przez jaki migawka była otwarta. Ma to na celu zmniejszenie szumu występującego zwykle przy długich czasach ekspozycji.

1. MENU 4 [Red.sz.dł.naśw.] żądany tryb

| WŁ. | Włącza redukcję szumów przez taki sam, przez jaki otwarta jest migawka. Gdy redukcja szumów jest wykonywana, wyświetlany jest komunikat i nie można zrobić kolejnego zdjęcia. Wybierz tę opcję, aby nadać priorytet jakości obrazu.
| WYŁ. | Funkcja [Red.sz.dł.naśw.] nie jest używana. Wybierz tę opcję, aby nadać priorytet czasowi fotografowania.

Uwagi

- Nawet gdy opcja [Red.sz.dł.naśw.] jest ustawiona na [WŁ.], w następujących sytuacjach redukcja szumów nie jest dostępna:

- Gdy opcja [Tryb pracy] jest ustawiona na [Zdjęcia seryjne], [Zdj. ser. pier. czasu], [Samowyzw. (ser.)] lub [Bracket: Seryjne]

- Gdy opcja [Wybór sceny] jest ustawiona na (Sporty) lub (Z ręki o zmierzchu)

- W trybie [Rozległa panorama]

Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku