Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Fotografowanie > Ustawianie trybu NAGR > Priorytet migawki

## Priorytet migawki

Można fotografować zdjęcia po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Priorytet migawki).

1. Przekręć pokrętło regulacyjne, aby wybrać wartość czasu otwarcia migawki.

- Gdy ustawienie [Priorytet migawki] zostanie przydzielone do pierścienia sterującego, można również je ustawić za pomocą pierścienia sterującego. [Szczegóły]

- Można wybrać czas otwarcia migawki z zakresu od 1/2000 do 30 sekund.

1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Informacje o czasie otwarcia migawki
Po ustawieniu krótszego czasu otwarcia migawki, poruszające się obiekty, takie jak biegnący ludzie, samochody lub pryskająca woda itd. będą wyglądały na zatrzymane.
Po ustawieniu dłuższego czasu otwarcia migawki, pojawią się ślady poruszających się obiektów, takich jak nurt rzeki itd. Pozwala to na robienie bardziej naturalnych zdjęć obiektów w ruchu.
Uwagi

- Gdy czas otwarcia migawki jest krótki, ilość światła z lampy błyskowej może być niewystarczająca nawet po uruchomieniu lampy błyskowej.

- Jeśli po wprowadzeniu ustawień nie zostanie uzyskana prawidłowa ekspozycja, wskaźniki wartości ustawień na ekranie będą migać. W takim przypadku można fotografować, ale zaleca się ponowne ustawienie migających wartości.

- Czas otwarcia migawki o długości 0,4 sekundy lub dłuższy oznaczany jest symbolem [˝], na przykład 0,4˝.

- Po ustawieniu dłuższego czasu otwarcia migawki zaleca się użycie statywu, aby uniknąć wpływu wibracji.

- W przypadku wybrania dłuższych czasów otwarcia migawki czas przetwarzania danych jest dłuższy.

Temat pokrewny
Funkcje niedostępne dla każdego trybu fotografowania
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku